附件1

本次检验项目

1.检验判定依据

GB 2626《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》；

GB/T 32610《日常防护型口罩技术规范》；

GB/T 38880《儿童口罩技术规范》；

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

2.检验项目

**2.1 非医用口罩安全指标**

**2.1.1 儿童口罩：**尖端和边缘锐利性、安全警示共2个项目。

**2.2 产品性能指标**

**2.2.1 自吸过滤式防颗粒物呼吸器**

过滤效率、泄漏性、呼吸阻力、呼气阀、头带共5个项目。

**2.2.2日常防护型口罩**

内在质量（吸气阻力）、内在质量（呼气阻力）、内在质量（口罩带及口罩带与罩体的连接处断裂强力）、过滤效率、防护效果共5个项目。

**2.2.3儿童口罩**

呼气阻力、吸气阻力、防护效果、颗粒物过滤效率、细菌过滤效率、通气阻力共6个项目。

**2.2.4其他非医用防护口罩**

过滤效率、呼吸阻力共2个项目。

**2.3 其它指标（标签标识）：**制造商应提供的信息、标识共2个项目。