附件3

不合格项目说明

一、闪点（闭口）

GB 19592-2019《车用汽油清净剂》中，车用汽油清净剂的闪点（闭口）要求不低于60℃。汽油清净剂运输、日常储存和使用安全性要求极高，如果选用闪点不合格的产品，放在车上会增大安全隐患。

1. 破乳性

GB 19592-2019《车用汽油清净剂》中规定车用汽油清净剂的界面不大于1b，相分离不大于（2）。破乳性即抗乳化功能，破乳性能不达标，易使油品乳化从而出现供油不畅危害。如果选用破乳性能不合格的产品，会导致堵塞滤网，发动机抖动，中途熄火，发动机故障灯亮。