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[bookmark: _Toc22217][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替DB11/T 1322.66-2019《安全生产等级评定技术规范 第66部分：水利施工企业》，与DB11/T 1322.66-2019相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
增加了术语和定义（见第3章）；
删除了基础管理要求中的一般要求（见2019年版的3.1.1）；
增加了领导作用（见4.1）；
增加了基础保障（见4.2）；
修改了组织保障中安全生产委员会、安全生产管理机构和专职安全生产管理人员配备要求（见4.2.1.1、4.2.1.2，2019年版的3.1.3.1）；
修改了安全生产教育培训（见4.6.2，2019年版的3.1.4）；
修改了安全生产投入（见4.2.4，2019年版的3.1.6）；
增加了策划（见4.3）；
修改了安全生产目标（见4.3.2，2019年版的3.1.5）；
删除了重大危险源（见2019年版的3.1.9）；
删除了变更管理（见2019年版的3.1.10）；
删除了事故报告、调查和处理（见2019年版的3.1.11）；
增加了安全风险分级管控（见4.4）；
增加了隐患排查治理（见4.5）；
增加了行为管控（见4.6.3）；
修改了场所环境（见4.7，2019年版的3.2）；
删除了操作人员行为规范中的一般要求（见2019年版的3.10.1）；
增加了应急管理（见4.8）；
增加了实施要求（见第5章）；
删除了评定细则（见2019年版的第4章）；
删除了附录A至附录K(见2019年版的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F、附录G、附录H、附录I、附录J、附录K)。
本文件由北京市水务局提出并归口。
本文件由北京市水务局组织实施。
本文件起草单位：
本文件主要起草人：
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：
——2019年首次发布为DB11/T 1322.66—2019；
——本次为第一次修订。
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[bookmark: _Toc13723][bookmark: _Toc208403390][bookmark: _Toc207877289][bookmark: BookMark3]引言
为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《北京市安全生产条例》关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，响应水利部《关于印发构建水利安全生产风险管控 “六项机制” 的实施意见》（水监督〔2022〕309号）的决策要求，规范水利施工企业安全生产标准化指标体系和实施相关工作，防范化解水利工程建设过程中的重大安全风险，保障从业人员生命财产安全和工程建设安全，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，结合水利行业特点，制定本文件。​​
本文件为《安全生产标准化指标体系和实施要求》（以下简称“本系列标准”）的第66部分。本系列标准遵循“总则定框架、专项强适配”的层级化构建原则，构建分层分类的安全生产标准化指标体系。本文件立足水利施工行业生产作业特性，针对性提出专项实施要求，实现安全生产标准化指标体系在水利施工领域的精准落地。
本文件修订过程中，遵循第1部分总则的基本原则开展修订工作：对于共性管理条款，直接引用通用标准编号并明确适用场景；对于行业特殊需求，在不突破总则框架的前提下增设专项章节；对于技术指标冲突，执行“行业规范优先、通用要求兜底”规则。通过体系化衔接，既保障了跨行业评定标准的统一性，又解决了通用标准在水利施工领域“针对性不足”的问题，为精准评估水利施工企业安全管理水平、推动企业落实主体责任提供技术支撑。​​​
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[bookmark: BookMark4]

安全生产标准化管理体系实施要求                                    第66部分：水利施工企业
[bookmark: _Toc12927][bookmark: _Toc21535][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc207877290][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc208403391]范围
[bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了水利施工企业（以下简称“企业”）实施要求。
本文件适用于企业安全生产标准化指标体系的建立、实施、保持和持续改进。
[bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc4284][bookmark: _Toc208403392][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc207877291][bookmark: _Toc4407]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 6722 爆破安全规程
GB 46768 有限空间作业安全技术规范
GB 50028 城镇燃气设计规范
GB 50268 给水排水管道工程施工及验收规范
GB/T 50720 建设工程施工现场消防安全技术标准
GB 55023 施工脚手架通用规范
GB 55037 建筑防火通用规范
SL 398 水利水电工程施工通用安全技术规程
SL 399 水利水电工程土建施工安全技术规程
SL 714 水利水电工程施工安全防护设施技术规范
SL 721 水利水电工程施工安全管理导则
SL/T 842 水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则
SL/T 843 水利水电工程危险源辨识与风险评价导则
JGJ/T 46 建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准
DB11/T 945.1 建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则
DB11/T 1322.1 安全生产等级评定技术规范 第1部分：总则
DB11/T 1582 高危行业企业应急装备配备要求
DB11/T 1583 生产安全事故应急演练实施与评估
DB11/T 2274 水务工程施工现场安全生产管理导则
[bookmark: _Toc20630][bookmark: _Toc5526][bookmark: _Toc208403393][bookmark: _Toc97191425][bookmark: _Toc207877292]术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
[bookmark: _Toc208403394][bookmark: _Toc16611][bookmark: _Toc207877293][bookmark: _Toc11478]指标体系
[bookmark: _Toc208403395][bookmark: _Toc561][bookmark: _Toc5022][bookmark: _Toc207877294]领导作用
[bookmark: _Toc208403397][bookmark: _Toc207877296]安全领导力
企业各级领导应提升决策力、执行力和影响力，并在以下方面发挥领导作用：
1. 践行安全理念；
1. 发挥表率作用；
1. 提供资源保障；
1. 管控安全风险；
1. 排查治理隐患；
1. 开展应急处置；
1. 维护职工合法权益。
企业主要负责人应对本企业安全生产工作全面负责，其他负责人应对职责范围内的安全生产工作负责。
[bookmark: _Toc207877298][bookmark: _Toc208403399]安全履职评价
企业应建立主要负责人和其他负责人安全履职评价的管理要求，明确安全履职评价的周期、标准、结果应用等内容。
主要负责人应每年进行安全述职，并将其作为履职评价的重要内容。
[bookmark: _Toc22592][bookmark: _Toc22269][bookmark: _Toc208403400][bookmark: _Toc207877299]基础保障
[bookmark: _Toc208403401][bookmark: _Toc207877300]组织保障
企业应建立安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会（领导小组），并应按照有关规定设置安全生产和职业健康管理机构，或配备相应的专职或兼职安全生产和职业健康管理人员，建立健全从管理机构到基层班组的管理网络，并符合以下要求：
1. 企业安全生产委员会（领导小组）成员应包括主要负责人、安全总监、领导班子成员、各部门负责人及专职安全生产管理人员等；
1. 项目部安全生产领导小组成员应包括项目部主要负责人、分管负责人、技术负责人、各部门主要负责人、专职安全生产管理人员及分包单位主要负责人等；
1. 每季度至少应召开一次安全生产委员会或安全生产领导小组会议，跟踪落实上次会议要求，总结分析安全生产情况，评估存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，并形成会议纪要。
企业应当按照下列规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员，但国家另有规定的除外：
1. 一级资质企业不少于4人，二级以下资质企业不少于3人；
1. 工程合同价款在5000万元以下的项目不少于1人；5000万～2亿元的项目不少于2人；2亿元以上的项目不少于3人，且每增加2亿元，应当至少增加1名专职安全生产管理人员。
[bookmark: _Toc207877301][bookmark: _Toc208403402]责任保障
企业主要负责人是本企业安全生产第一责任人，应对安全生产工作全面负责，负有下列安全生产职责：
1. 建立健全并落实本企业全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
1. 组织制定并实施本企业安全生产规章制度和操作规程；
1. 组织制定并实施本企业安全生产教育和培训计划；
1. 保证本企业安全生产投入的有效实施；
1. 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本企业的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
1. 组织制定并实施本企业的生产安全事故应急救援预案；
1. 及时、如实报告生产安全事故；
1. 每季度至少研究一次安全生产工作；
1. 每年向职工代表大会或者职工大会报告安全生产工作情况；依法不需要建立职工代表大会或者职工大会的小型或者微型企业等规模较小的生产经营单位，应当每年向从业人员通报安全生产工作情况。
企业安全总监（分管安全生产工作的负责人）协助主要负责人履行安全生产职责，其他分管负责人对分管业务范围内的安全生产工作负责。
企业应建立健全全员安全生产责任制，责任制至少应包括下列内容：
1. 主要负责人、项目负责人、安全生产分管负责人、专职安全生产管理人员、各岗位从业人员的安全生产职责；
1. 安全生产管理机构、各部门的安全生产职责；
1. 安全生产责任考核及奖惩。
企业应对各级安全生产职责审核，适时更新。
企业应按年度考核全员安全生产职责的履行情况。
[bookmark: _Toc207877302][bookmark: _Toc208403403]制度保障
[bookmark: _Toc207877303]安全生产规章制度
企业应根据实际情况，建立、健全安全生产规章制度，除满足规定组织实施的部门及职责分工，还应包括但不限于下列内容：
1. 安全生产目标：明确制定、分解、实施、检查、考核等要求；
1. 安全生产奖励和惩罚：明确考核方法、内容及奖惩档案等要求；
1. 安全投入保障：明确经费提取标准、用途、使用状况审查及档案等要求；
1. 安全技术：明确施工组织设计和安全技术措施的编制、审核、批准、备案及安全技术交底等要求；
1. 安全生产教育和培训：明确培训目的、计划、形式、内容、学时及培训档案等要求；
1. 劳动防护用品配备和管理：明确劳动保护用品选择、采购、发放、使用、维护、更换、报废及台账记录等要求；
1. 设备设施安全管理：明确设备设施验收、检查检测、维护保养、报废及台账档案等要求；
1. 相关方（供应商和承包商）安全管理：明确准入条件、监督指导、评价考核等要求；
1. 生产安全事故隐患排查治理：明确排查范围、内容、方法和周期，事故隐患的排查、登记、报告、监控、治理、验收各环节过程管理及档案等要求；
1. 危险化学品（危险物品）安全管理：明确购销、出入库登记、专用储存场所（专用仓库、专用储存室、气瓶间或专柜等）存储和使用现场管理、应急措施及记录等要求；
1. 安全例会：明确会议频次、内容、注意事项等要求；
1. 具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理：规定责任部门及职责分工，明确危险源范围、防范措施及人员行为等要求；
1. 文明施工：明确策划、实施等要求；
1. 消防设施和器材管理：明确消防设施和器材配备、日常维护保养及档案等要求；
1. 应急管理：明确救援队伍建设，应急预案编制、评审和演练，应急设施、装备、物资的配置和使用等要求；
1. 生产安全事件事故管理：明确事件事故报告程序、时限、内容，调查处理流程及档案等要求；
1. 安全生产档案：明确收集、整理、标识、保管、使用和处置等内容；
1. 特殊作业（爆破、吊装、动火、有限空间、高处、临时用电、动土、断路、检维修、盲板抽堵等作业）管理：明确审批程序、防范措施及记录等要求；
1. 特种作业人员和特种设备操作人员管理：明确培训、取证、复审、证书保管及档案等要求；
1. 安全生产检查：明确检查类型、范围、内容、方法和周期，安全生产检查闭环管理及档案等要求；
1. 安全风险分级管控：明确风险辨识评估的范围、内容、方法和周期，分级管控的过程管理及档案，安全风险公告等要求；
1. 安全设施和安全警示标志：明确审批程序和记录等要求；
1. 交通安全：明确道路、车辆、驾驶人员、运输等要求；
1. 防洪度汛：明确度汛方案和预案、防汛物资、防汛值班、防汛预警、防汛应急等要求；
1. 其他保障安全生产的规章制度。
安全生产规章制度应经批准实施，并印发至相关岗位的从业人员。
安全生产规章制度应每年审核，适时更新，并保存记录。
[bookmark: _Toc207877304]安全操作规程
企业应当依照法律、法规、规章和国家标准、行业标准，结合工艺流程、技术设备特点以及原辅料危险性等情况制定安全操作规程。
安全操作规程应当覆盖本企业生产经营活动的全过程。
安全操作规程应包括下列内容：
1. 适用范围；
1. 岗位存在的主要危险源及控制要求；
1. 设备的安全防护装置及使用方法或作业程序；
1. 个体防护要求；
1. 严禁事项；
1. 紧急情况现场处置措施。
安全操作规程应经批准实施，并印发至相关岗位的从业人员。
工艺、设备发生变化后应及时修订或更新岗位安全操作规程，并保存相关记录。
[bookmark: _Toc207877305][bookmark: _Toc208403404]资金保障
企业应加强安全生产费用管理，编制年度企业安全生产费用提取和使用计划，纳入企业财务预算，确保资金投入。
企业应严格执行安全生产费用使用计划，做到专款专用。
企业每年应对安全生产费用使用情况进行检查、总结和考核。
企业应按规定为从业人员投保工伤保险、为项目投保安全生产责任保险等相关保险。
项目部应在工程开工前编制安全生产费用使用计划，经监理单位审核，报项目法人同意后执行。
企业提取的安全生产费用应专门核算，建立安全生产费用使用台账。
安全生产费用使用范围应符合下列要求：
1. 完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）；
1. 应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；
1. 开展施工现场重大危险源监测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，工程项目安全生产信息化建设、运维和网络安全支出；
1. 安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
1. 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
1. 安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；
1. 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
1. 安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出；
1. 安全生产责任保险支出；
1. 与安全生产直接相关的其他支出。
科技保障
企业应根据自身实际情况，开展安全生产科学技术研究，推广应用先进技术准备，推进危险岗位无人值守或机器人作业，提高企业本质安全水平。
企业宜实施安全生产信息化智能化建设，根据安全管理需求构建安全生产信息化智能化系统。
重大危险源宜设置安全监控预警系统。
[bookmark: _Toc28125][bookmark: _Toc207877308][bookmark: _Toc208403405][bookmark: _Toc22112]策划
[bookmark: _Toc208403406][bookmark: _Toc207877309]理念
企业应根据安全生产政策、法律法规、标准规范和管理实践，总结凝练形成本企业安全理念，培育具有特色的安全文化。
通过多种形式和载体宣贯传播企业安全理念。
[bookmark: _Toc207877310][bookmark: _Toc208403407]安全生产目标
企业应结合实际情况，制定年度安全生产目标。安全生产目标内容包括但不限于：
1. 生产安全事故控制目标；
1. 安全生产投入目标；
1. 安全生产教育培训目标；
1. 安全生产事故隐患排查治理目标；
1. 重大危险源监控目标；
1. 应急管理目标；
1. 文明施工管理目标；
1. 人员、机械、设备、交通、消防、环境和职业健康等方面的安全管理控制指标等。
企业应明确完成安全生产目标的工作任务、责任分工、资源保障和时限要求。
企业应结合实际情况，对安全生产目标及工作任务完成情况进行跟踪、分析、考核与奖惩。
[bookmark: _Toc4871][bookmark: _Toc208403409][bookmark: _Toc207877314][bookmark: _Toc2871]安全风险分级管控
[bookmark: _Toc208403410][bookmark: _Toc207877315]一般要求
企业应落实安全生产风险管控措施及要求，全面掌握本企业安全风险，定期统计、汇总各项目部危险源辨识及风险评价工作成果，按规定落实分级管控措施。
企业应将安全生产风险评估与管控纳入年度安全教育培训计划，开展分层次、有针对性的专题培训，使全体员工具备与其岗位职责相适应的安全生产风险评估与管控业务技能。
风险评价定为低风险的危险源应按一般风险进行管控。
重大危险源和风险等级为重大风险的一般危险源应建立专项档案，并应符合SL/T 843的规定。
重大危险源应进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
[bookmark: _Toc207877316][bookmark: _Toc208403411]风险辨识及评价
开工前，项目部应全面分析、全方位辨识本标段危险源，做到全面、系统、无遗漏，科学评价危险源的风险等级，建立危险源清单，包括危险源名称、位置、类别、级别、风险等级、事故诱因、可能导致的后果等主要内容。
危险源应按照施工作业类、机械设备类、设施场所类、作业环境类和其他类分类；重大危险源的判定应符合SL/T 843的规定。
施工期，项目部应对危险源实施动态管理，及时掌握危险源及风险状态和变化趋势，每季度至少组织开展一次危险源辨识及风险评价。
依照风险评价结果，对照安全生产风险等级判定方法，确定危险源不同风险类型的风险等级。
项目部应制定安全风险空间分布图，并采用红、橙、黄、蓝四种颜色分别标识重大风险、较大风险、一般风险、低风险。
[bookmark: _Toc207877317][bookmark: _Toc208403412]风险管控
项目部应根据危险源辨识与风险评价结果，从工程技术、管理、教育培训、个体防护、应急处置等方面，制定风险管控措施，明确管控层级，编制危险源辨识与风险评价报告，报告内容应符合SL/T 843的规定。
项目部应动态调整并更新危险源及风险管控层级、管控措施，汇总编制管控措施清单。
危险源辨识与风险评价报告、管控措施清单应报送监理单位和项目法人。
项目部应将风险评估结果及应采取的管控措施告知从业人员，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险。
项目部应采取人工监测、自动监测等手段，加强对危险源的监测监控，结合隐患排查治理，做好监测设备设施的日常检查、运行维护和检测校验等，做到早预警、早处置。
[bookmark: _Toc208403413][bookmark: _Toc207877318]风险告知
项目部应在重点区域的醒目位置设置安全风险公告栏，对管理范围内的重大风险进行告知，主要内容包括危险源名称、位置、类别、级别、风险等级、事故诱因、可能导致的后果、管控责任人及报告电话等内容。
项目部应在重大风险危险源所在场所的醒目位置设置重大风险警示牌，主要内容包括危险源名称、级别、风险等级、所在部位、事故诱因、可能导致的后果、管控措施、应急措施、管控责任人、报告电话等信息。
项目部应结合工程特点制作岗位风险告知卡，发放至作业人员。
项目部应在存在较大及以上风险危险源的工作场所和岗位设置安全警示标志。
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]项目部应对进入工作区域的外来人员进行风险告知，主要内容应包括风险基本情况及防范、应急措施等。
风险更新
企业应建立安全生产风险动态更新机制，出现下列情形时应及时进行更新：
1. 相关安全生产管理规定修订或发布；
1. 水利生产经营单位的安全生产管理体系发生变化；
1. 施工条件、构 （建）筑物、金属结构、机电设备、设施场所、作业活动、周边环境、生产工艺等发生变化；设备使用年限、作业人员变化等导致安全生产风险条件发生变化；
1. 首次采用新工艺、新技术、新材料、新产品、新设备；
1. 首次生产、储存、使用及运输危险物品或者危险物品的生产、储存、使用及运输条件发生变化；
1. 发生生产安全事故或一个月内在其他单位或工程发生了由相同或相似危险源导致的生产安全事故；
1. 工程出现病险情况并经安全鉴定为病险工程；
1. 出现其他对危险源产生影响的情况。
[bookmark: _Toc208403414][bookmark: _Toc15978][bookmark: _Toc207877320][bookmark: _Toc20523]隐患排查治理
[bookmark: _Toc207877321][bookmark: _Toc208403415]一般要求
企业应依据有关法律法规、规章及标准规范的要求，针对已确定的危险源关键管控措施，编制事故隐患排查清单，并及时更新。事故隐患排查应覆盖其所有的作业场所、设备设施、人员活动和相关方服务等相关的生产经营活动。
项目负责人应组织学习、掌握重大事故隐患判定标准，将其纳入本项目安全生产教育培训计划并组织实施，将学习情况和学习效果作为安全生产检查和事故隐患排查治理的重点。
企业负责人、项目负责人应每月至少一次对本项目重大事故隐患排查治理情况带队进行检查。
企业应建立事故隐患内部报告奖励机制，明确事故隐患报告内容、报告途径、奖励资金等，并实施奖励。
[bookmark: _Toc208403416][bookmark: _Toc207877322]隐患排查
事故隐患排查方式主要包括定期综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查和日常检查等。采取定期综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查前应制定排查方案，明确排查的目的、人员、时限、范围、内容和方法等。
对排查出的事故隐患，组织单位应及时书面通知有关单位，定人、定时、定措施进行整改，并建立事故隐患信息台账。水利水电工程生产安全重大事故隐患判定应符合SL/T 842的规定。
企业应将相关方排查出的隐患统一纳入本企业隐患管理。
[bookmark: _Toc207877323][bookmark: _Toc208403417]隐患治理
企业和项目部对发现的事故隐患，应当立即消除；无法立即消除的，应当按照事故隐患危害程度、影响范围、整改难度，制定治理方案，落实治理措施，消除事故隐患。
对重大事故隐患，项目部应组织编制重大事故隐患治理方案，经监理单位审核，报项目法人同意后实施。治理方案应包括重大事故隐患描述、治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案等。
事故隐患整改到位前，应采取相应的安全防范措施。
一般事故隐患治理完成后，对治理情况进行复查，并在隐患整改通知单上签署明确意见。
重大事故隐患治理完成后，对治理情况进行验证和效果评估，并形成评估报告，经监理单位审核后上报项目法人。
[bookmark: _Toc207877324][bookmark: _Toc208403418]隐患公示及过程管理
企业应按月、季、年对隐患排查治理情况进行统计分析，形成报告，向从业人员通报，并按照有关要求报送隐患排查治理情况。
重大事故隐患消除前，项目部应向作业人员公示事故隐患所在位置、危害程度、影响范围和应急措施等信息。
企业应按要求使用信息化系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容，并动态更新。
[bookmark: _Toc14057][bookmark: _Toc12159][bookmark: _Toc208403419][bookmark: _Toc207877325]人员管理
[bookmark: _Toc208403420][bookmark: _Toc207877326]人员准入
企业应结合岗位职责和安全生产要求，明确从业人员所需的专业、学历、职称、工作经历等要求。
企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应取得安全生产考核合格证书。
特种（设备）作业人员应按规定取得相应资格证书。
其他从业人员经相关培训合格后上岗。
[bookmark: _Toc207877328][bookmark: _Toc208403422]安全培训
企业应定期识别安全生产教育培训需求，制订安全培训计划，如实记载安全培训记录、建立台账和档案，并对安全培训效果进行评估。
安全生产培训学时应符合下列要求：
1. 企业主要负责人和项目专职安全生产管理人员，初次安全生产教育和培训时间应不少于32学时，每年再教育和培训时间应不少于12学时；
1. 企业及其现场管理机构新进场工人安全生产教育和培训，上岗前接受公司级、项目级、班组级安全生产教育和培训，时间不少于32学时，每年再教育培训时间不少于20学时；
1. 企业及其现场管理机构其他从业人员，上岗前接受安全生产教育和培训，时间不少于24学时，每年再教育培训时间不少于20学时。
特种（设备）作业人员离岗3个月以上重新上岗的，应经实际操作考核合格。
企业采用新技术、新材料、新工艺、新产品和新设备时，应根据技术说明书、使用说明书、安全操作规程等，对有关作业人员进行安全生产教育和培训。
从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应重新接受公司、项目、班组的安全培训。
企业应对相关方作业人员（短期临时作业人员、实习学生、学习参观人员及其他外来人员）进行安全教育培训。
企业应及时对安全培训效果进行评估。
[bookmark: _Toc207877329][bookmark: _Toc208403423]行为管控
[bookmark: _Toc207877330]行为规范
企业应加强对从业人员作业行为的安全管理，明确作业步骤、作业内容、作业标准、安全风险管控措施等内容，指导从业人员规范作业。
[bookmark: _Toc207877332]安全行为激励
企业对安全生产工作方面有良好表现的人员给予表彰奖励，树立榜样典型，引导从业人员养成良好的安全行为习惯。
[bookmark: _Toc207877333]不安全行为管控
企业应明确不安全行为的分级分类、认定标准等内容，开展不安全行为监督，及时制止和纠正不安全行为，并进行教育、矫正。
企业应定期对不安全行为进行统计分析，查找原因，制定防范措施。
[bookmark: _Toc30434][bookmark: _Toc208403424][bookmark: _Toc480][bookmark: _Toc207877334]现场管理
[bookmark: _Toc207877335][bookmark: _Toc208403425]作业环境与条件
[bookmark: _Toc207877336]一般要求
生活区、办公区和生产区应分区设置，并保持安全距离，采取相应的隔离措施。
生活区、办公区和生产区应布置在不受洪水、滑坡、坍塌及危石等危险的区域，且基础坚固、稳定性好、周围排水畅通，临时用房应避开水源保护区、水库泄洪区、濒险水库下游地段、强风口和危房影响范围，且应避免有害气体、强噪声等对临时用房使用人员的影响。
临时设施不应占压原有的地下管线，不应布置在高压线下方。
电动运输车应设置集中充电区域，并做好遮雨措施和安全防火措施。
[bookmark: _Toc207877337]技术管理
企业应设置或明确施工技术管理机构，配备施工技术人员。
企业应在施工前，对达到一定规模的危险性较大单项工程编制专项施工方案，对超过一定规模的危险性较大单项工程的专项施工方案，组织专家论证。专项施工方案等技术文件的编制、审批、备案、交底以及实施过程中的现场监护和检查指导应符合SL 721的规定。
对有验收要求的危险性较大的单项工程，项目部应组织或参加监理机构组织的验收，验收合格后方可进入下一道工序，验收资料应存档备查。
[bookmark: _Toc207877338]办公及生活设施
临建用房应符合GB/T 50720、DB11/T 945.1、DB11/T 2274的规定。
食堂除满足GB 50028、GB 55037、DB11/T 945.1，还应符合下列要求：
1. 在醒目位置公示食堂从业人员健康证；
1. 食堂宜使用电炊具，电源控制开关应单机单设；对于受烟尘、雾水等因素影响较大的控制开关应有防护装置；
1. 可能对操作者造成伤害的炊事机械危险部位，应采取安全防护，且可靠、实用。
宿舍除满足DB11/T 945.1、DB11/T 2274，还应符合下列要求：
1. 企业不应在尚未竣工的建筑物内设置宿舍。不应在仓库内设置宿舍及与库房运行、管理无直接关系的其他用房；
1. 夏季应有防暑降温措施，冬季应有取暖措施，宜设置空调、电暖器或集中供暖，不应使用煤炉等明火设备取暖。
[bookmark: _Toc207877339]生产区布置
施工现场实行封闭管理，在施工现场四周设置围挡。河道、管线等线性工程应在施工作业区、现场出入口以及人员密集和交通要道等处设置围挡。因特殊情况不能设置围挡的区域，应设置安全警示标志、红色警示灯。围挡的设置应符合DB11/T 2274的规定。
施工现场应分区布置，总体布局应合理、规范、有序。
施工现场大型施工机械与车辆停放场的布置应与施工生产相适应，要求场地平整、排水畅通、基础稳固。
施工现场应根据作业人员分布状况修建公共厕所或设置移动式公共厕所。
[bookmark: _Toc207877340]施工供、排水
施工现场供水设施应基础稳固、结构牢固，供水管线不漏水，阀门井及供水管道安全可靠并有防冻设施。
施工现场排水应符合以下要求：
1. 排水系统应有足够的排水能力和备用能力；
1. 排水系统的设备应设独立的动力电源供电；
1. 大流量排水管出口（如基坑排水等）的布设必须避开围堰坡脚及易受冲刷破坏的建筑物、岸坡等或设置可靠的防冲刷措施。
施工污水应经沉淀处理后，方可排入市政污水管网。
[bookmark: _Toc207877341]安全防护
施工现场的栏杆、盖板等设施应齐全、牢固可靠。
临边洞口防护设施临时拆除前，应履行批准手续，并在作业结束后立即恢复。
安全防护栏杆应符合SL 714的规定。
防护栏杆整体构造应经受任何方向的1kN的外力时不应发生明显变形或断裂，在有可能发生人群拥挤、车辆冲击或物件碰撞的处所，栏杆应专门设计。
排架、井架、施工电梯、大坝廊道、隧洞等出入口和上部有施工作业的通道，应设置防护棚。其长度应超过可能坠落范围，宽度不应小于通道的宽度。当可能坠落的高度超过24m时，应设双层防护棚。
人与物有坠落危险的洞口，现场防护措施应符合DB11/T 2274的规定。
项目部应对安全防护设施进行验收并定期开展检查、维护，暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后应对安全防护设施进行检查或重新验收。
[bookmark: _Toc207877342]交通安全
施工过程中需占用社会道路且不断绝交通施工时，作业区与通行道路之间应设围挡或护栏等设施以及安全警示标志、红色警示灯，并设专人疏导交通。
施工现场道路除满足SL 398、SL 714，还应符合下列要求：
1. 路基基础及边坡稳定，路面坚实、平整、畅通；
1. 悬崖陡坡、路边或平台作业面临空边缘应设有防撞栏杆、安全墩、挡墙等安全防护设施。
机动车车辆在施工区域行驶时，时速应符合SL 714的规定。
车辆通过危险地段时，应先停车检查，确认可以通过后，由专人指挥前进。
自卸汽车车厢未降落复位，不应行车。
[bookmark: _Toc207877343]消防安全
企业应建立健全消防安全组织机构，落实消防安全责任制。
施工现场临时办公、生活、生产、物料存贮等功能区宜相对独立布置，易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距应不小于15m，可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距应不小于10m，其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距应不小于6m。施工现场主要临时用房、临时设施的防火间距应符合GB/T 50720的规定。
项目部应建立重点防火部位或场所档案；仓库、宿舍、加工场地及重要设备应配有足够的消防设施、器材，并建立台账；消防设施、器材应有防雨、防冻措施并定期检验、维修。灭火器的配置应符合GB/T 50720的规定。
项目部应定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查，定期组织开展灭火及应急疏散的演练。
[bookmark: _Toc207877344]物料存放
施工现场应设置专门场地存放管材、水泥等材料，不同种类材料堆码整齐、排列有序，高度不宜超过1.5m。
物料存放区应在明显位置设置禁火安全警示标志及安全防火规定标识。
设备、原材料、半成品、成品等应分类存放、标识清晰、稳固整齐，并保持通道畅通，通道宽度应不小于1m。
废料应按类别设置独立堆放区，悬挂标识牌，不应混放。可回收废料单独堆放定期回收处理；不可回收废料及时清运至指定消纳场；危险废料应密封存放，专人管理，符合环保要求，由专业资质单位进行处理。
[bookmark: _Toc207877345][bookmark: _GoBack]季节施工
高温季节露天作业应采取防暑降温措施，夏季施工应采取防暴雨、防雷击、防大风等措施；冬季施工应采取防冻、防滑、防火、防爆等措施。
[bookmark: _Toc207877346]防洪度汛
在建设有度汛要求的水利工程时，应根据批准的度汛方案和超标准洪水应急预案，制定防汛度汛及抢险措施，经监理单位审核后，报项目法人批准。
项目部应成立防汛抢险队伍，配置防汛物资，定期开展防汛应急抢险培训和演练。
项目部应落实防洪度汛值班制度，保证信息渠道畅通，开展防洪度汛专项检查。
[bookmark: _Toc207877347]劳动防护
施工生产使用的安全防护用品如安全帽、安全带、安全网、安全鞋等，应符合国家规定的质量标准，具有厂家安全生产许可证、产品合格证和安全鉴定合格证。
安全防护用具应妥善保管，定期检验，破损或失效的劳动防护用品应及时更换。
劳动防护用品应正确使用，佩戴安全帽帽带应系紧；使用安全带时应高挂低用；高处临空作业人员使用的安全带应挂在牢固的物体上或可靠的安全绳上。
在有毒有害气体可能泄漏的作业场所，应配置必要的防毒护具，并应及时检查、维护、更换。
特种作业人员及特殊区域如接触粉尘、噪声等作业人员应根据工作条件佩戴适当的安全防护用品。
[bookmark: _Toc207877348]职业卫生
企业应按照有关法律、法规、规章、制度和标准的要求，为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备职业健康保护设施、工具和用品。
企业与员工订立劳动合同时，应如实告知本单位从业人员作业过程中可能产生的职业危害及其后果、防护措施等，并对从业人员及相关方进行宣传教育，使其了解生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施，降低或消除危害后果。
施工单位对存在职业危害的场所应加强管理，并应符合SL 721的规定。
企业应对从事危险作业的人员加强职业健康管理，并应符合SL 721的规定。
企业应定期组织开展职业健康监督检查活动，并做好记录。
施工现场存在或发生职业危害的单位应及时、如实向项目主管部门、职业卫生监督部门申报生产过程存在的职业危害因素。发生变化后应及时补报。
[bookmark: _Toc207877349]安全警示标志
项目部应在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边缘、爆破物及有害危险气体和液体存放处等存在较大危险因素的场所或者设备设施上，设置明显的安全警示标志。
安全警示标志配备应与现场作业活动相适应。
多个安全警示标志在同一部位设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下排列。
悬挂式和附着式的标志牌应稳固，柱式的标志牌和支架应连接牢固。
安全警示标志牌应至少每半年检查一次，在修整或更换安全警示标志牌时应有临时标志替换。
[bookmark: _Toc207877350][bookmark: _Toc208403426]设备设施
[bookmark: _Toc207877351]一般要求
不应使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。
项目部应设置或明确设备管理机构，配备专门管理人员，明确管理职责，对施工设备设施的采购、进场、退场实行统一管理。
设备设施的适当位置或附近应悬挂安全操作规程。
设备操作人员，应了解所操作设备的基本构造、原理；熟悉其性能、规格、保养方法和安全操作规程，培训后方可上岗。
施工设备不应超铭牌规定的技术要求运行，停机时应及时做好检查维修保养工作。
露天固定使用的中小型机械应设置具有防雨防晒、防物体打击功能的作业棚。
设备进场后，应向操作人员进行安全技术交底。
设备设施应符合有关法律、法规、制度和标准要求；投入使用前，应报监理单位验收。验收合格后，方可投入使用。
项目部应建立设备设施安全管理台账并及时更新，租赁设备或分包单位的设备应纳入设备设施安全管理范围，台账记录应符合SL 721的规定。
设备设施运行前应进行全面检查；运行过程中应定期对安全设施、器具进行维护、更换，每月应对主要设备设施安全状况进行一次全面检查；停用一个月以上的起重机械在重新使用前应进行全面检查。
施工现场设备设施运行管理应符合SL 721的规定。
同一作业区两台及以上起重设备运行时，存在碰撞可能的，应采取措施防止碰撞。
应编制设备设施维修保养计划或方案，对设备进行维修保养；维修结束后应组织验收；维修保养应记录规范。
设备存在严重安全隐患，无改造、维修价值，或者超过规定使用年限，应及时报废。
[bookmark: _Toc207877353]特种设备
特种设备使用单位应使用取得许可生产并经检验合格的特种设备，不应使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。
特种设备验收时，除正常清点和检查外，还应符合SL 398的规定。
特种设备在安装时持有的安全技术资料应符合SL 398的规定。
特种设备在安装、改造、维修前应按规定报备。
特种设备作业人员入场时应确认其证件的有效性，经监理单位审核确认，报项目法人备案。
企业应按规定办理特种设备使用登记，并按规定的周期进行检验，并应建立特种设备台账。
[bookmark: _Toc207877354][bookmark: _Toc208403427]项目部应根据施工生产实际，制定实施防倾翻、防坠落、防火、防爆、防泄漏的安全措施和事故应急救援预案，配备相应的应急装备和物资，定期进行应急演练。
作业规范
基坑作业现场除满足DB11/T 945.1、DB11/T 2274，还应符合下列要求：
a) 基坑周边应设置排水系统和设施，并设置挡水墙，排水应畅通；集水坑与基坑边缘距离应不小于5m；
b) 开挖过程中，应采取有效的截水、排水措施，防止地表水和地下水影响开挖作业和施工安全。
边坡作业现场应符合SL 714、DB11/T 2274的规定。
沟槽作业现场应符合GB 50268、DB11/T 2274的规定。
洞室作业现场除满足SL 399，还应符合下列要求：
1. 洞室作业应清除洞口边坡上的浮石、危石及倒悬石；及时清理洞脸，及时锁口；
1. 洞口周围应设置截、排水系统，洞口边坡外侧应设置挡渣墙或积石槽，或在洞口设置防护网或防护棚，洞口以上边坡和两侧崖壁不完整时，应采用喷锚支护或混凝土永久支护等措施；
1. 斜、竖井应及时进行锁口；井口应设高度不低于1.2m的防护围栏，围栏底部距地0.5m范围内应全封闭；井壁应设置人行爬梯；施工作业面与井口应有可靠的通信装置和信号装置；井深大于10m应设置通风排烟设施。
脚手架工程应符合SL 398、GB 55023、SL 714、DB11/T 2274的规定。
围堰工程现场应符合DB11/T 2274的规定。
交叉作业应符合SL 714、DB11/T 2274的规定。
[bookmark: _Toc208403428][bookmark: _Toc207877355]特殊作业
企业进行爆破、吊装、挖掘、悬吊、建设工程拆除等危险作业，以及在有限空间内作业、动火作业、高处作业、带电作业、临近高压输电线路作业，应当遵守下列规定：
1. 制定作业方案，按照本企业内部批准权限审批；
1. 落实安全交底，向作业人员详细说明作业内容、主要危险因素、作业安全要求和应急措施等内容；
1. 安排专门人员进行现场管理，确认现场作业条件、作业人员上岗资格、身体状况符合安全作业要求，监督作业人员遵守操作规程，落实安全措施；
1. 配备与现场作业活动相适应的劳动防护用品，以及相应的安全警示标志、安全防护设备、应急救援装备；
1. 发现直接危及人身安全的紧急情况，立即采取应急措施，停止作业或者撤出作业人员。
有限空间作业应符合GB 46768、DB11/T 2274的规定。
动火作业除满足GB/T 50720，还应符合下列要求：
1. 应按规定报备动火作业；
1. 对于焊接、切割作业产生的火花、熔渣应在作业点下方及周边设置不燃材料制作的接火装置；
1. 执行动火作业“六必须”，即：必须清理周边可燃物和易燃易爆物质，动火作业区域与其他区域必须进行有效防火隔离；必须配备相应的消防器材，保障消防用水；必须保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；必须在现场设置警戒线或者安全警示标志；必须避免与具有火灾、爆炸风险的作业产生交叉；必须安排专门人员进行现场全过程监护。
起重吊装作业，应符合下列要求：
1. 作业前，应对起重机械、吊具、索具、安全装置等进行检查；
1. 作业前应设置警戒隔离措施，吊装过程中吊物及起重臂移动区域下方不应有人员停留或通过；
1. 起重吊装作业应设专人现场指挥。指挥人员应采用旗语、口哨、对讲机等有效联络措施，并确保通信畅通；
1. 起吊前应进行试吊。试吊中应检查全部机具、锚点的受力情况，发现问题应立即将吊物放回地面，排除故障后重新试吊，确认正常后方可正式吊装；
1. 两台起重机同时吊装一件重物时，重物的质量不应超过两机在各动臂的仰角下起升质量总和的75%。同时应注意负荷的分配，每台起重机分配的负荷不应超过该机允许载荷的80%，并使升降速度保持一致；
1. 不应将起吊重物长时间悬挂在空中。
高处作业，应符合以下要求：
1. 施工作业现场所有可能坠落的物料，应及时拆除或采取固定措施。高处作业所用的物料应堆放平稳，不应妨碍通行和装卸；
1. 工具应随手放入工具袋，作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清理干净，拆卸下的物料及余料和废料应及时清理运走，不应随意放置或向下丢弃。传递物料时不应抛掷；
1. 高处作业拆卸下的物料、余料和废料应及时清理运走，不应随意放置或向下丢弃；
1. 雨天、雪天高处作业，应采取可靠的防滑、防寒和防冻措施；遇有5级及以上大风或恶劣气候时，应停止露天高处作业。
涉水作业应符合DB11/T 2274的规定。
临近带电体作业，应符合以下要求：
1. 作业前，应对作业现场周边环境、作业部位进行勘察，确认带电体及其电压等级，明确最小安全距离；
1. 作业时在建工程（含脚手架）、机动车道、作业机械和起重机械（含被吊物）与输电线路的安全距离应符合SL 398的规定；
1. 作业时与带电体的安全距离不满足最小安全距离时，应采取防护措施，增设屏障、遮栏、围栏或保护网，并悬挂醒目的安全警示标志；
1. 当防护措施无法实现时，应向相关产权单位或管理部门申请，采取停电、迁移线路或更改工程位置后方可施工。
拆除作业应符合DB11/T 2274的规定。
爆破作业，应符合下列要求：
1. 爆破作业和爆破器材的采购、运输、贮存、加工和销毁应按照GB 6722执行；
1. 采用新的爆破器材和爆破技术应经过试验，并制定相应的安全规定；
1. 从事爆破工作的单位，应建立严格的爆破器材领发、清退制度、工作人员的岗位责任制、培训制度以及重大爆破技术措施的审批制度；
1. 爆破器材应储存于专用仓库内；
1. 工程施工爆破作业周围300m危险区域内不应有非施工生产设施。对危险区域内的生产设施设备应采取有效的防护措施；
1. 区域内设有有效的音响和视觉警示装置，使危险区内人员都能清楚地听到和看到警示信号；
1. 爆破作业应由爆破负责人统一指挥、统一信号。
[bookmark: _Toc207877356][bookmark: _Toc208403429]用电
[bookmark: _Toc207877357]一般要求
施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制临时用电工程组织设计；临时用电工程组织设计编制及变更时，应履行“编制、审核、审批”程序；临时用电设备在5台以下或设备总容量在50kW以下的，应制定安全用电和电气防火措施。
临时用电工程应定期复查接地电阻、绝缘电阻等，并进行剩余电流动作保护器的剩余电流动作参数测定。
施工现场临时用电工程应建立安全技术档案，档案应符合JGJ/T 46的规定。
[bookmark: _Toc207877358]用电设备设施
现场用电设备设施配置应符合SL 714的规定。
[bookmark: _Toc207877359][bookmark: _Toc208403430]危险化学品（危险物品）
企业应采购有危险化学品安全生产许可或经营许可资质单位的危险化学品，不应使用国家禁止使用的危险化学品。
危险化学品应分类贮存在专门地点，不应与其他物品混合贮存。互相接触容易引起燃烧、爆
炸的物品及灭火方法不同的物品，应隔离存放。
氧气、乙炔、油品等危险化学品储存间屋面采用轻型结构，并设置气窗及底窗，门、窗向外开启；有避雷及防静电接地设施，并选用防爆电器。
使用危险化学品的作业场所和岗位应设置明显的安全警示标志并配备消防器材。
储装氧气、乙炔等气体的罐瓶及其附件应合格、完好和有效。不应使用减压器及其他附件缺损的氧气瓶，不应使用乙炔专用减压器、回火防止器及其他附件缺损的乙炔瓶。
氧气瓶、乙炔瓶应放置在通风良好、干燥、不受日光暴晒和没有腐蚀介质的场所，不应靠近热源和电气设备存放、使用；使用过程中，乙炔瓶不应卧放，与氧气瓶的距离应不小于5m，二者与明火点间距应不小于10m。
宿舍、办公室、休息室内不应存放危险化学品。
[bookmark: _Toc208403431][bookmark: _Toc207877362]相关方管理
企业应对承包商、供应商、设备租赁商的选择、准入、续用进行规范管理，审查其资质、安全业绩、人员资格等，并建立合格承包商、供应商、设备租赁商名录和档案。
企业应定期对承包商、供应商、设备租赁商进行业绩评价，根据评价结果及时调整或者更换承包商、供应商和设备租赁商。
与承包商、供应商、设备租赁商签订的安全生产管理协议应包括下列内容：
a) 双方安全生产职责、各自管理的区域范围；
b) 作业场所、作业人员、设备设施的安全生产管理责任；
c) 双方有关安全生产的权利和义务；
d) 生产安全事故报告和应急救援责任。
企业应将被派遣劳动者纳入本企业从业人员管理体系进行统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。
承包商应配备专职安全生产管理人员。
[bookmark: _Toc22107][bookmark: _Toc207877363][bookmark: _Toc24768][bookmark: _Toc208403432]应急管理
[bookmark: _Toc207877364][bookmark: _Toc208403433]应急准备
[bookmark: _Toc207877365]应急预案
企业在编制应急预案前应进行事故风险评估和应急资源调查。
结合危险源辨识分析情况、可能发生的事故类型及后果，企业应确立本企业的应急预案体系，编制应急预案。
应急预案评审或论证后，经企业批准实施，发放。
企业应对应急预案进行定期评估，并对应急预案是否需要修订作出结论。
[bookmark: _Toc207877366]应急救援组织或人员
企业应建立应急救援组织，生产经营规模较小的，可不建立应急救援组织，但应指定兼职的应急救援人员。
[bookmark: _Toc207877367]应急设施、装备、物资
企业应急设施、装备、物资配备要求，应符合DB11/T 1582的规定。
企业应根据实际需求，配备应急设施和装备，储备应急物资，指定专人负责管理，并建立使用状况台账，定期检测和维护。
[bookmark: _Toc207877368]应急演练
企业每年至少组织1次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织1次现场处置方案演练，每三年应实现对本企业所有专项应急预案演练的全覆盖。
应急演练实施应符合以下内容：
1. 应急演练准备：确定演练目标与内容、成立演练组织机构、收集资料、制定演练工作方案、设计演练情景、明确演练任务、编制演练脚本、制定评估方案、确定演练保障措施等；
1. 应急演练执行：现场确认人员、物资、器材等到位情况，桌面推演或实战演练，演练记录，结束与终止。
企业应对应急预案演练效果进行评估，根据DB11/T 1583的规定撰写演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。
[bookmark: _Toc208403434][bookmark: _Toc207877369]应急处置与救援
企业应在突发事件或事故发生后，根据应急预案立即启动应急响应程序，按规定报告事件事故情况，在确保安全的前提下进行处置与救援。
企业应在现场应急救援结束后，组织人员对现场进行检查确认，消除现场存在的不安全因素，并对应急救援情况进行总结评估。
[bookmark: _Toc208403435][bookmark: _Toc207877370]应急恢复
企业应制定应急恢复方案，在确保安全的前提下修复损毁的设备设施、生产环境等，满足安全生产条件后，方可恢复生产秩序。
[bookmark: _Toc24569][bookmark: _Toc29508][bookmark: _Toc208403442][bookmark: _Toc29478][bookmark: _Toc207877377]实施要求
[bookmark: _Toc30816][bookmark: _Toc23249]建立
企业应按照本文件规定的指标体系，结合自身行业属性、生产经营规模、安全风险等级等实际情况，自主建立并保持具有自身特色的安全生产标准化指标体系。
企业应明确各部门、各岗位在安全生产标准化指标体系实施中的职责权限，并对体系中每项指标要求进行细化分解，明确对应的责任人、执行人。
企业应建立与体系实施相配套的考核标准，将各部门、各岗位的体系实施情况与绩效考核挂钩，明确考核权重、评分标准和奖惩措施。
[bookmark: _Toc22671][bookmark: _Toc28696]运行
企业应引导全体从业人员认同、主动参与安全生产标准化指标体系的建设与实施工作，同时将体系建设贯穿于安全生产的全过程、各环节，实现体系对安全生产工作的全面覆盖和深度融合。
企业应建立健全意见反馈机制，鼓励从业人员主动参与体系的改进完善，收集从业人员对指标体系、执行流程、管理方式的意见建议，对合理建议及时采纳并修改完善体系。
企业宜每年至少开展1次体系实施成果共享活动，通报体系运行成效，展示各部门、各岗位的落实成果，分享先进经验和典型案例。
[bookmark: _Toc19733][bookmark: _Toc25620]持续改进
主要负责人应每年至少组织一次对安全生产标准化管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，当单位外部环境、内部的组织机构和业务性质发生重大变化时，应开展附加评审，评审完成后形成自评报告。
企业应根据评估、检查、自评、评审、事故调查等结果，进一步调整和完善安全生产标准化相关指标措施，实现企业安全管理绩效的持续改进。
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