2025年北京市童鞋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，抽取3双，2双为检验用样品，另1双为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露钉尖 | GB 30585—2014 | GB 30585—2014 |
| 2 | 锐利边缘和锐利尖端 | GB 30585—2014  GB 30585—2024 | GB 6675.2—2014 |
| 3 | 可拆卸小附件 | GB 30585—2014  GB 30585—2024 | GB 30585—2014  GB 30585—2024 |
| 4 | 小附件抗拉强力 | GB 30585—2014  GB 30585—2024 | GB 30585—2014  GB 30585—2024 |
| 5 | 有效跟高 | GB 30585—2014  GB 30585—2024 | GB 30585—2014  GB 30585—2024 |
| 6 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB 30585—2014  GB 30585—2024 | GB/T 22807—2019  GB/T 38402—2019 |
| 7 | 可分解有害芳香胺染料（纺织品） | GB 30585—2014  GB 30585—2024 | GB/T 17592—2024 |
| 8 | 可分解有害芳香胺染料（皮革和毛皮） | GB 30585—2014  GB 30585—2024 | GB/T 19942—2019 |
| 9 | 甲醛（纺织品） | GB 30585—2014  GB 30585—2024 | GB/T 2912.1—2009 |
| 10 | 甲醛（皮革和毛皮） | GB 30585—2014  GB 30585—2024 | GB/T 19941.1—2019  GB/T 19941.2—2019 |
| 11 | 重金属总量 | GB 30585—2014  GB 30585—2024 | QB/T 4340—2012 |
| 12 | 邻苯二甲酸酯 | GB 30585—2014  GB 30585—2024 | ISO/TS 16181—2011  GB/T 32440.1—2023 |
| 13 | 外底耐磨性能 | QB/T 4331—2021 | GB/T 3903.2—2017 |
| 14 | 含氯苯酚 | GB 30585—2024 | GB/T 18414.1—2006  GB/T 22808—2021 |
| 15 | 短链氯化石蜡 | GB 30585—2024 | GB/T 40263—2021  GB/T 38405—2019  SN/T 3814—2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 30585—2014 儿童鞋安全技术规范

GB 30585—2024 童鞋安全技术规范

QB/T 4331—2021 儿童旅游鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。