附件1

本次检验项目

1.检验判定依据

GB 14746《儿童自行车安全要求》；

GB 14747《儿童三轮车安全要求》；

GB 14748《儿童推车安全要求》；

企业自我声明公开执行的团体标准、企业标准及产品明示质量要求。

2.检验项目

**2.1 安全指标**

**2.1.1 儿童自行车：**总则、车闸、车把、前叉、车轮、脚蹬和脚蹬/曲柄部件、鞍座、驱动系统静负荷试验、链罩、平衡轮共10个项目。

**2.1.2 儿童三轮车：**材料、机械强度、锐利边缘、锐利尖端、外露突出物、挤夹点和小零件、稳定性、零件共5个项目。

**2.1.3 儿童推车：**材料、燃烧性能、结构、基本尺寸、推车的适用年龄、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性、束缚系统、动态耐久性测试、撞击强度、静态强度、塑料包装袋和软塑料薄膜共15个项目。

**2.2 其他指标**

**2.2.1 儿童三轮车：**产品标志和使用说明共1项。

**2.2.2 儿童推车：**产品标志和使用说明共1项。