附件1

本次检验项目

1.检验判定依据

GB 30585《儿童鞋安全技术规范》；

GB 25036《布面童胶鞋》；

QB/T 2880《儿童皮鞋》；

QB/T 4331《儿童旅游鞋》；

QB/T 4546《儿童皮凉鞋》；

QB/T 4329《布鞋》；

企业自我声明公开执行的团体标准、企业标准及产品明示质量要求。

2.检验项目

**2.1儿童皮鞋**

标识、衬里和内垫摩擦色牢度、露钉尖、锐利边缘和锐利尖端、可拆卸小附件、小附件抗拉强力、有效跟高、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料（纺织品）、可分解有害芳香胺染料（皮革和毛皮）、甲醛（纺织品）、甲醛（皮革和毛皮）、重金属总量、邻苯二甲酸酯共14个项目，其中露钉尖、锐利边缘和锐利尖端、可拆卸小附件、小附件抗拉强力、有效跟高、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料（纺织品）、可分解有害芳香胺染料（皮革和毛皮）、甲醛（纺织品）、甲醛（皮革和毛皮）、重金属总量、邻苯二甲酸酯为安全性指标。

**2.2儿童旅游鞋**

标识、外底耐磨性能、露钉尖、锐利边缘和锐利尖端、可拆卸小附件、小附件抗拉强力、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料（纺织品）、可分解有害芳香胺染料（皮革和毛皮）、甲醛（纺织品）、甲醛（皮革和毛皮）、重金属总量、邻苯二甲酸酯共13个项目，其中露钉尖、锐利边缘和锐利尖端、可拆卸小附件、小附件抗拉强力、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料（纺织品）、可分解有害芳香胺染料（皮革和毛皮）、甲醛（纺织品）、甲醛（皮革和毛皮）、重金属总量、邻苯二甲酸酯为安全性指标。

**2.3儿童皮凉鞋**

标识、衬里和内垫摩擦色牢度、露钉尖、锐利边缘和锐利尖端、可拆卸小附件、小附件抗拉强力、有效跟高、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料（纺织品）、可分解有害芳香胺染料（皮革和毛皮）、甲醛（纺织品）、甲醛（皮革和毛皮）、重金属总量、邻苯二甲酸酯共14个项目，其中露钉尖、锐利边缘和锐利尖端、可拆卸小附件、小附件抗拉强力、有效跟高、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料（纺织品）、可分解有害芳香胺染料（皮革和毛皮）、甲醛（纺织品）、甲醛（皮革和毛皮）、重金属总量、邻苯二甲酸酯为安全性指标。

**2.4儿童布鞋**

标识、露钉尖、锐利边缘和锐利尖端、可拆卸小附件、小附件抗拉强力、有效跟高、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料（纺织品）、可分解有害芳香胺染料（皮革和毛皮）、甲醛（纺织品）、甲醛（皮革和毛皮）、重金属总量、邻苯二甲酸酯共13个项目，其中露钉尖、锐利边缘和锐利尖端、可拆卸小附件、小附件抗拉强力、有效跟高、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料（纺织品）、可分解有害芳香胺染料（皮革和毛皮）、甲醛（纺织品）、甲醛（皮革和毛皮）、重金属总量、邻苯二甲酸酯为安全性指标。