**附件1**

本次检验项目

**1.检验判定依据**

GB 30981《工业防护涂料中有害物质限量》；

HG/T 4758《水性丙烯酸树脂涂料》；

HG/T 4847《水性醇酸树脂涂料》；

HG/T 5176《钢结构用水性防腐涂料》；

DB11/ 3005《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》；

DB11/ 1983《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》；

企业自我声明公开执行的团体标准、企业标准及产品明示质量要求。

**2.检验项目**

**2. 1****钢结构用水性防腐涂料：**VOC含量、VOCs含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、重金属含量（铅、镉、汞、六价铬）、冻融稳定性（3次循环）、不挥发物含量、划格试验、早期耐水性、闪锈抑制性、耐冲击性、包装标志共11项。

**2. 2****水性丙烯酸树脂涂料**：VOC含量、VOCs含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、重金属含量（铅、镉、汞、六价铬）、不挥发物含量、弯曲试验、耐冲击性、划格试验、耐水性、包装标志共10项。

**2. 3****水性醇酸树脂涂料：**VOC含量、VOCs含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）、重金属含量（铅、镉、汞、六价铬）、冻融稳定性（3次循环）、不挥发物含量、闪锈抑制性、弯曲试验、耐冲击性、划格试验、硬度、耐水性、包装标志共13项。