附件2

不合格项目说明

一、头盔佩戴装置稳定性

头盔佩戴装置稳定性是运动头盔重要的安全技术指标，该技术指标与头盔整体设计、零部件选择等密切相关，《运动头盔 自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法》标准规定，头盔应不从头型上脱落。实测结果：头盔与头型分开。在使用过程中头盔与头部分离会造成防护功能的失效，造成人体头部完全暴露在冲击过程中，承受全部冲击能量，严重时可直接导致人员死亡。

二、标志

标志是头盔产品的质量明示标识，《运动头盔 自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法》标准规定，每顶头盔应有以下永久标志：a)产品名称；b)生产厂名称和厂址；c）产品用途；d）产品规格型号；e）生产日期、产品批号或编号；f）执行标准；g）头盔质量（g）；h)合格标志；i）警示语：使用前应阅读使用说明书；使用时必须系紧系带，发生较大撞击应停止使用；不应用腐蚀性溶剂擦洗头盔，正确佩戴运动头盔能有效降低运动伤害，但不能完全避免伤害。实测结果：未标注。标志是生产企业标注的最基本和最重要的信息，指导佩戴者选择、正确使用头盔，如该项目不合格，消费者在选购、使用头盔时信息不明确，可能导致头盔误用或者超期使用，达不到应有的防护效果或致防护失效。