|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 北京市消防产品质量监督抽查不合格产品汇总表（2022年第1批） | | | | | | | | |
| 序号 | 被抽样销售者 | 标称生产者/生产者 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不符合项 | 备注 |
| 1 | 北京旧宫劲兴健建材销售部 | 天津市北洋消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 北洋（图形） | MFZ/ABC4型 | 2020年7月 | 20℃喷射性能、干粉灭火剂主要组分含量 |  |
| 2 | 北京高兰玉建材销售部 | 寿光市腾龙消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | TENG LONG JIAKUN腾龙嘉坤（图形） | MFZ/ABC4 | 2020年05月 | 20℃喷射性能 |  |
| 3 | 北京德盛兴交通设施有限公司 | 江门市汇大新电子有限公司 | 消防应急标志灯具 | 上富（图形） | XH-BLZD-Ⅰ1LROE3W-01C-S | 2018年11月 | 基本功能试验、低温试验 |  |
| 4 | 北京中消腾达消防器材销售中心 | 广东省佛山市顺德区智捷照明电器有限公司 | 消防应急标志灯具 | 智捷照明ZHIJIE ZHAOMING（图形） | ZJ-BLZD-2LROEⅠ3W118 | 2017年07月 | 基本功能试验、低温试验 |  |
| 5 | 北京鑫泰利发商贸有限公司古城五金机电商场 | 中山市永南电子有限公司 | 消防应急照明灯具 | Yilida依利達 | YD-ZFZD-E3WA | 2019年9月 | 基本功能试验 |  |
| 6 | 北京闽宏通达消防器材中心 | 河南富阳电器有限公司 | 消防应急标志灯具 | 未标注 | FY-BLZD-1LROEI3W-1 | 2019年10 | 基本功能试验、接地电阻试验、低温试验 |  |
| 7 | 北京盛达通源交通设施有限公司 | 泉州市兴鸿消防设备有限公司 | 室内消火栓 | 闽美（图形） | SN65 | 未标注 | 消防接口（水压性能） |  |
| 8 | 北京鑫元泰商贸有限公司 | 福建禾广消防科技有限公司 | 室内消火栓 | 禾广 | SNZW65-Ⅰ | 2021-05-04 | 消防接口（水压性能） |  |
| 9 | 北京福源旭日消防器材经销部 | 泰州市龙威消防器材有限公司 | 有衬里消防水带 | 龙润（图形） | 8-50-20-涤纶纱/涤纶长丝-塑料 | 2019年4月21日 | 长度 |  |
| 10 | 北京鑫方盛电子商务有限公司销售分公司 | 泰州市太平洋水带衬胶有限公司 | 有衬里消防水带 | 太洋TAI YANG | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2020年6月 | 爆破压力、耐磨性能 |  |
| 11 | 北京隆鑫宏源建材销售中心 | 扬州双牛消防装备有限公司 | 有衬里消防水带 | 沐氏双牛 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2021年 | 耐磨性能 |  |
| 12 | 北京众泰鑫达消防设备股份有限公司 | 扬州市飞腾消防科技有限公司 | 有衬里消防水带 | 雨泷 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2021年 | 长度 |  |
| 13 | 北京铜铭月科贸有限公司 | 北京永福轩商贸有限公司 | 灭火毯 | 安己（图形） | 1.5m×1.5m | 未标注 | 尺寸、F类火灭火性能 | 标称生产者认定样品冒用其厂名、厂址。 |
| 14 | 北京江华永恒建材有限公司 | 北京天兴陶瓷复合材料有限公司 | 灭火毯 | （图形） | MHT1000×1000-1.5 | 未标注 | 外观与结构 |  |
| 15 | 北京瑞海广越消防安全设备有限公司 | 未标注 | 灭火毯 | 安己（图形） | 1.0m×1.0m | 未标注 | 尺寸 |  |
| 16 | 北京瑞海广越消防安全设备有限公司 | 未标注 | 灭火毯 | 安己（图形） | 1.5m×1.5m | 未标注 | 尺寸 |  |
| 17 | 北京鸿翔永昌商贸有限公司 | 福建省南安市广威消防器材有限公司 | 洒水喷头 | 广威 | T-ZSTX15-68℃（Φ5mm玻璃球） | 2016年3月 | 静态动作温度 |  |