附件1

本次检验项目

1.检验判定依据

GB 4806.1《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》；

GB 4806.9《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》；

GB 4806.10《食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层》；

GB 4806.11《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》；

GB 9685 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》；

GB 13623《铝压力锅安全及性能要求》；

GB 15066《不锈钢压力锅》；

企业自我声明公开执行的团体标准、企业标准及产品明示质量要求。

2.检验项目

**2.1 食品安全指标**

**2.1.1 不锈钢金属制品：**感官要求、铅（Pb）、铬（Cr）、镍（Ni）、镉（Cd）、砷（As）、原材料要求(材料成分)共7个项目。

**2.1.2 其他金属制品：**感官要求、铅（Pb）、镉（Cd）、砷（As）、原材料要求(材料成分)共5个项目。

**2.1.3 金属涂层制品：**涂层感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、双酚A特定迁移量、特定迁移总量（以甲醛计）、邻苯类增塑剂特定迁移量、原材料要求（材料成分）共8个项目。

**2.1.4 橡胶件和密封圈（限压力锅产品）：**总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）共3个项目。

**2.2 产品性能指标**

**2.2.1 压力锅**

**2.2.1.1铝压力锅：**标志、手柄结构、常规氧化膜、手柄连接牢固性、手柄温升、合盖安全性、工作压力、限压阀体、密封性、安全压力、耐热压、开盖安全性、防堵安全性、耐内压力、泄压压力、破坏压力、使用说明书共17个项目。

**2.2.1.2不锈钢压力锅：**标志、合盖安全性、工作压力、限压阀体、密封性、安全压力、耐热压、开盖安全性、防堵安全性、耐内压力、泄压压力、破坏压力、使用说明书共13个项目。

**2.3 其它指标（标签标识）：**标识内容、符合性声明、食品接触标识、特殊使用要求信息、标识位置共5个项目。