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[bookmark: _Toc447402981][bookmark: _Toc1999380421][bookmark: _Toc3738][bookmark: _Toc30128]引    言
国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基础依据。建立国土空间规划体系并监督实施是党中央、国务院做出的重大部署。国土空间规划“一张图”实施监督信息系统是建立国土空间规划体系并监督实施的重要技术支撑，基于新技术、新手段，为国土空间规划编制、审批、修改和实施监督全周期管理提供信息化技术支持。为统一北京市各级各类国土空间规划实施监测数据通过北京市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统实现汇交的技术要求，支撑建立北京市国土空间规划动态监测评估预警机制，需要对北京市国土空间规划实施监测数据的数据内容结构、质量检查内容和数据汇交要求进行统一规范。
本规范在认真总结实践经验、广泛征求意见的基础上，参考现行国家、行业和地方有关标准，综合近年的国家、北京市现行的国土空间规划制度要求制订完成。
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[bookmark: _Toc4062]国土空间规划实施监测数据汇交技术规范
[bookmark: _Toc3667][bookmark: _Toc14593][bookmark: _Toc6513][bookmark: _Toc1161653520][bookmark: _Toc1910111138][bookmark: _Toc9244]范围
本文件规定了国土空间规划实施监测数据的基本规定、数据内容结构、质量检查内容和数据汇交要求。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1]本文件适用于国土空间规划实施监测数据的组织、汇交、管理和共享。
[bookmark: _Toc17878128][bookmark: _Toc11034][bookmark: _Toc12678][bookmark: _Toc13154][bookmark: _Toc9456][bookmark: _Toc504857363][bookmark: _Toc1136875763][bookmark: _Toc26372][bookmark: _Toc23520][bookmark: _Toc17146][bookmark: _Toc27763][bookmark: _Toc12043][bookmark: _Toc152336819][bookmark: _Toc3936][bookmark: _Toc22474][bookmark: _Toc30569][bookmark: _Toc3461]规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
DB11/T 2389-2025 国土空间规划成果数据汇交技术规范
DB11/T 2415—2025 基础地理实体数据成果规范
[bookmark: _Toc15361][bookmark: _Toc8030][bookmark: _Toc429810644][bookmark: _Toc1308941382][bookmark: _Toc32306][bookmark: _Toc23348]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc19010]
国土空间规划“一张图”实施监督信息系统 ‘Inteplan’information system for implementation and supervision of spatial planning
基于国土空间基础信息平台，构建国土空间规划“一张图”，为国土空间规划编制、审批、修改和实施监督提供技术支撑的信息化系统。
[来源：GB/T 39972-2021，3.3]
[bookmark: _Toc19246][bookmark: _Toc1405][bookmark: _Toc31005][bookmark: _Toc10771][bookmark: _Toc20602][bookmark: _Toc3934]
[bookmark: _Toc3756][bookmark: _Toc7221]规划实施监测单元 monitoring unit for spatial planning implementation 
开展国土空间规划实施监测工作涉及的空间范围边界。

[bookmark: _Toc5298][bookmark: _Toc28563][bookmark: _Toc14418][bookmark: _Toc25217][bookmark: _Toc17273][bookmark: _Toc24031][bookmark: _Toc20965][bookmark: _Toc17930][bookmark: _Toc8][bookmark: _Toc14699][bookmark: _Toc16725][bookmark: _Toc5404][bookmark: _Toc12879][bookmark: _Toc31317][bookmark: _Toc24877][bookmark: _Toc19119][bookmark: _Toc1150][bookmark: _Toc24624][bookmark: _Toc22764][bookmark: _Toc13910][bookmark: _Toc23375][bookmark: _Toc357][bookmark: _Toc13436][bookmark: _Toc30399][bookmark: _Toc26596][bookmark: _Toc2941][bookmark: _Toc31638][bookmark: _Toc18788][bookmark: _Toc17560][bookmark: _Toc15553][bookmark: _Toc1424][bookmark: _Toc4808][bookmark: _Toc30151][bookmark: _Toc3716][bookmark: _Toc15240][bookmark: _Toc30916][bookmark: _Toc13989][bookmark: _Toc25435][bookmark: _Toc17327]规划实施监测指标 monitoring indicators for spatial planning implementation
反映规划实施监测单元内国土空间规划实施情况的指标。

规划实施关联数据 related data for spatial planning implementation
支撑开展国土空间规划实施监测工作的国土空间、社会经济等空间关联数据。

规划实施监测数据 monitoring data for spatial planning implementation
开展国土空间规划实施监测工作产生的矢量、表格、文本等电子文件。

规划实施监测数据说明 instructions for spatial planning implementation  
描述生产国土空间规划实施监测数据的事项名称、监测类别、监测类型、所属区域、监测时间、完成时间、有关单位等数据的情况说明。


规划实施监测数据库 products database of spatial planning implementation
通过北京市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统管理的国土空间规划实施监测数据集合。
[bookmark: _Toc1240][bookmark: _Toc23131][bookmark: _Toc32505][bookmark: _Toc1143][bookmark: _Toc22177][bookmark: _Toc21441][bookmark: _Toc32596][bookmark: _Toc19397][bookmark: _Toc16536][bookmark: _Toc11731][bookmark: _Toc28775][bookmark: _Toc16061][bookmark: _Toc5225][bookmark: _Toc30028][bookmark: _Toc4760][bookmark: _Toc13869][bookmark: _Toc30728][bookmark: _Toc31854][bookmark: _Toc1018][bookmark: _Toc11334][bookmark: _Toc1264][bookmark: _Toc970][bookmark: _Toc15719][bookmark: _Toc848][bookmark: _Toc30341][bookmark: _Toc1040][bookmark: _Toc29990][bookmark: _Toc821][bookmark: _Toc16519][bookmark: _Toc27229][bookmark: _Toc22305][bookmark: _Toc13351][bookmark: _Toc12368][bookmark: _Toc1839988847][bookmark: _Toc4531][bookmark: _Toc555327406][bookmark: _Toc28832][bookmark: _Toc14294][bookmark: _Toc8132][bookmark: _Toc27538]基本规定
[bookmark: _Toc14849][bookmark: _Toc19657][bookmark: _Toc423782780][bookmark: _Toc19825][bookmark: _Toc12690][bookmark: _Toc928034729][bookmark: _Toc19565][bookmark: _Toc11458][bookmark: _Toc30930][bookmark: _Toc27669][bookmark: _Toc18495][bookmark: _Toc25337][bookmark: _Toc4552]数据分类
国土空间规划实施监测数据包括规划实施监测单元、规划实施监测指标和规划实施关联数据三种类型。
[bookmark: _Toc1461410008][bookmark: _Toc305962142][bookmark: _Toc14611][bookmark: _Toc1652][bookmark: _Toc3470][bookmark: _Toc25493][bookmark: _Toc10444]数据格式
规划实施监测数据汇交的电子文件数据格式应符合表1的规定，电子文件的扩展名应符合国家及北京市现行国土空间规划实施管理要求。
表1 电子文件分类及数据格式
	序号
	电子文件分类
	电子文件数据格式

	1
	矢量数据
	规划实施监测单元数据
	现行通用空间数据库

	2
	表格数据
	规划实施监测指标体系
	现行通用表格格式

	3
	
	规划实施监测指标数据
	现行通用表格格式

	4
	
	规划实施关联数据清单
	现行通用表格格式

	[bookmark: _Toc29792][bookmark: _Toc25055][bookmark: _Toc6100][bookmark: _Toc22839][bookmark: _Toc19725]5
	
	规划实施监测数据说明
	现行通用表格格式

	[bookmark: _Toc1147533717][bookmark: _Toc16514][bookmark: _Toc1229869676]6
	文本文件
	规划实施监测报告材料
	现行通用文本格式


[bookmark: _Toc29981]时空基准
规划实施监测数据时间基准应采用公元纪元，北京时间。
规划实施监测单元数据宜采用北京2000坐标系和北京地方高程，采用其他平面坐标和高程基准时，应与北京2000坐标系和北京地方高程系建立联系。
[bookmark: _Toc20546][bookmark: _Toc889542157][bookmark: _Toc48547912][bookmark: _Toc1321][bookmark: _Toc30225][bookmark: _Toc29556][bookmark: _Toc209]其他要求
规划实施监测数据汇交除应符合本文件外，尚应符合国家及北京市现行国土空间规划实施管理要求。
[bookmark: _Toc5785]数据内容结构
1.1　 [bookmark: _Toc2068991140][bookmark: _Toc10954][bookmark: _Toc7222][bookmark: _Toc1700551764]实施监测单元
1.1.1　 单元分类
1.1.1.1　 规划实施监测单元分为行政区划界、规划范围界、规划单元界和特定单元界。
1.1.1.2　 各类规划实施监测单元可进行子类划分。单元分类名称、单元分类代码、单元子类名称和单元子类代码应符合附录A.1的规定。
1.1.2　 单元编码
1.1.2.1　 规划实施监测单元编码规则为：单元子类代码+单元业务编码，见图1，命名示例见附录表B.1。
1.1.2.2　 单元子类代码应符合附录A.1的规定。
1.1.2.3　 单元业务编码采用16位编码，应符合与对应单元子类有关的国家、行业、北京市地方标准和北京市国土空间规划实施管理要求，对应业务编码不足16位的以“0”补齐。
[image: ]
图1 规划实施监测单元编号编码规则示例图
1.1.3　 单元关系
同一分类、不同子类规划实施监测单元间的关系尚应符合国家及北京市现行国土空间规划实施管理要求，单元关系数据应准确记录上级单元名称、上级单元编码、下级单元名称、下级单元编码和关系说明，单元关系应符合表2规定。
表2 规划实施监测单元关系数据字段要求
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	小数位数
	值域
	约束条件
	备注

	1
	上级单元名称
	DYMC1
	Char
	50
	
	/
	M
	

	2
	上级单元编码
	DYBH1
	Char
	18
	
	非空
	M
	应符合5.1.2

	3
	下级单元名称
	DYMC2
	Char
	50
	
	/
	M
	

	4
	下级单元编码
	DYBH2
	Char
	18
	
	非空
	M
	应符合5.1.2

	5
	关系说明
	GXSM
	Char
	50
	
	/
	O
	

	注：字段的约束条件分类包括：M（必选）、C（条件必选）、O（可选）。


1.1.4　 单元文件
1.1.4.1　 规划实施监测单元的电子文件按照“[所属区域名称][监测单元名称].[扩展名]”方式命名。所属区域名称取值应符合DB11/T 2389—2025的要求，监测单元名称中应体现单元子类名称。
1.1.4.2　 规划实施监测单元应按照面状空间形态表达，应符合DB11/T 2415—2025中6.2.5的要求。
1.1.4.3　 规划实施监测单元属性数据包括通用属性和扩展属性，宜采用结构化关系表方式进行记录。通用属性应符合表3规定。
表3 规划实施监测单元通用属性字段要求
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	小数位数
	值域
	约束条件
	备注

	1
	单元名称
	DYMC
	Char
	50
	
	
	C
	见注1

	2
	单元编码
	DYBM
	Char
	18
	
	非空
	M
	应符合5.1.3

	3
	单元标识
	DYBS
	Char
	50
	
	
	C
	见注1

	4
	单元面积
	DYMJ
	Double
	8
	
	非空
	M
	单位：平方米

	5
	单元时间版本
	DYSJBB
	Char
	8
	
	非空
	M
	见注2

	6
	单元状态
	DYZT
	Int
	2
	
	非空
	M
	见注2

	7
	单元主责单位
	DYZZDW
	Char
	50
	
	非空
	M
	见注3

	8
	单元分类名称
	DYFLMC
	Char
	20
	
	非空
	M
	应符合5.1.1

	9
	单元分类代码
	DYFLDM
	Char
	1
	
	非空
	M
	应符合5.1.1

	10
	单元子类名称
	DYZLMC
	Char
	20
	
	非空
	M
	应符合5.1.1

	11
	单元子类代码
	DYZLDM
	Char
	2
	
	非空
	M
	应符合5.1.1

	12
	[扩展属性字段1]
	[KZSXZD1]
	Char
	20
	
	
	C
	见注4

	13
	[扩展属性字段2]
	[KZSXZD2]
	Char
	20
	
	
	C
	见注4

	14
	[……]
	[……]
	Char
	20
	
	
	C
	见注4

	15
	备注
	BZ
	Char
	50
	
	
	O
	

	注1：单元名称、单元标识应结合国土空间规划实施监测工作开展进行命名并唯一编码。
注2：单元时间版本为单元主责单位汇交数据时间版本，字段取值要求为“年（4位）+月（2位）+日（2位）”，如20240301；单元状态字段取值包括：1（有效）、0（废止）
注3：单元主责单位字段取值应填写牵头组织开展国土空间规划实施监测工作的部门名称。
注4：扩展属性应符合国家及北京市国土空间规划实施要求。
注5：字段的约束条件分类包括：M（必选）、C（条件必选）、O（可选）。


1.2　 [bookmark: _Toc11533][bookmark: _Toc6830][bookmark: _Toc313639625][bookmark: _Toc1478877756][bookmark: _Toc22339]实施监测指标
1.2.1　 指标体系
1.2.1.1　 规划实施监测指标体系的监测类别、监测类型、监测类型代码应分别符合DB11/T 2389—2025中附录A.2规定的新编规划成果类别、新编规划成果类型和新编规划成果类型代码的规定。
1.2.1.2　 指标体系由一级维度、二级主题、监测指标项构成。一级维度划定规划实施监测领域，二级主题是对一级维度细分的规划实施监测业务板块，监测指标项定义规划实施监测指标的指标名称、指标值单位、指标值分类和指标值频率信息。
1.2.1.3　 监测指标项应定义唯一指标代码，指标代码采用11位字符编码，编码规则为：[4位监测类型代码]+[2位一级维度序号]+[2位二级主题序号]+[3位监测指标项序号]，监测指标项序号不足3位补0。
1.2.1.4　 规划实施监测指标体系电子文件应按照“[所属区域名称][监测类型]实施监测指标体系.[扩展名]”方式命名，电子文件内容应符合表4规定。
表4 规划实施监测指标体系属性字段要求
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	小数位数
	值域
	约束条件
	备注

	1
	指标代码
	ZBBM
	Char
	20
	
	非空
	M
	应符合5.2.1.3

	2
	一级维度
	YJWD
	Char
	20
	
	非空
	C
	见注1

	3
	二级主题
	EJZT
	Char
	20
	
	非空
	C
	见注1

	4
	指标名称
	ZBMC
	Char
	50
	
	非空
	C
	见注1

	6
	指标值单位
	ZBZDW
	Char
	50
	
	非空
	C
	见注1

	7
	指标值分类
	ZBZFL
	Double
	8
	
	非空
	M
	见注2

	8
	指标值频率
	ZBZPL
	Char
	8
	
	非空
	M
	见注3

	9
	约束条件
	YSTJ
	Char
	8
	
	非空
	M
	见注4

	10
	备注
	BZ
	Char
	50
	
	
	O
	

	注1：一级维度、二级主题、指标名称、指标值单位应符合北京市国土空间规划实施监测要求及有关国家和北京市地方标准及有关规定要求。
注2：指标值分类反映规划实施监测指标字段取值的分类，取值包括：现状监测指标、规划监测指标、实施监测指标。
注3：监测值频率为规划实施监测指标的监测时间频次，字段取值包括：年度、月度。
注4：约束条件字段取值包括：基本指标、可选指标。
注5：字段的约束条件分类包括：M（必选）、C（条件必选）、O（可选）。


1.2.1.5　 各监测类型对应的通用指标体系除应符合附录A.2中A.2.1-A.2.6的规定，尚应符合国家及北京市现行国土空间规划实施管理要求。
1.2.2　 指标数据
1.2.2.1　 监测指标项的指标值数据应与规划实施监测单元建立空间关联关系。
1.2.2.2　 监测指标值分类包括现状监测指标值、规划监测指标值和实施监测指标值。指标值分类与监测时间对应关系应符合表5的规定。
表5 规划实施监测指标值分类表
	序号
	指标值分类
	监测时间
	指标值分类代码
	指标值字段代码

	1
	现状监测指标
	监测年份
	XZ
	XZ+[监测年份]

	2
	
	监测年月份
	
	XZ+[监测年月份]

	3
	规划监测指标
	基期年份
	JQ
	JQ+[基期年份]

	4
	
	监测年份
	GH
	GH+[监测年份]

	5
	
	监测年月份
	
	GH+[监测年月份]

	6
	
	目标年份
	MB
	MB+[目标年份]

	7
	实施监测指标
	监测年份
	SS
	SS+[监测年份]

	8
	
	监测年月份
	
	SS+[监测年月份]


1.2.2.3　 指标值字段名称尚应符合国家及北京市现行有关标准和国土空间规划实施管理要求。
1.2.3　 指标文件
规划实施监测指标数据电子文件应按照“[所属区域名称][指标表名称][监测周期].[扩展名]”方式命名，电子文件内容应符合表6要求。
表6 规划实施监测指标属性字段要求
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	小数位数
	值域
	约束条件
	备注

	1
	指标序号
	ID
	Int
	8
	
	非空
	M
	唯一编号

	2
	指标代码
	ZBDM
	Char
	20
	
	非空
	M
	应符合表4

	3
	一级维度
	ZBTX
	Char
	20
	
	非空
	C
	应符合表4

	4
	二级主题
	ZBFZ
	Char
	20
	
	非空
	C
	应符合表4

	5
	指标名称
	ZBMC
	Char
	20
	
	非空
	M
	应符合表4

	6
	单元子类代码
	JCDYBS
	Char
	2
	
	非空
	C
	应符合附录A.1

	7
	单元名称
	DYMC
	Char
	50
	
	
	C
	

	8
	单元编码
	DYBM
	Char
	18
	
	非空
	M
	应符合5.1.3

	9
	单元面积
	DYMJ
	Double
	8
	
	非空
	C
	

	10
	监测时间
	JCSJ
	Date
	
	
	非空
	M
	见注2

	11
	[指标值字段1]
	[ZBZD1]
	[数值型]
	...
	...
	非空
	C
	见注1

	12
	[指标值字段2]
	[ZBZD2]
	[数值型]
	...
	...
	非空
	C
	见注1

	13
	[指标值字段3]
	[ZBZD3]
	[数值型]
	...
	...
	非空
	C
	见注1

	14
	[指标值字段4]
	[ZBZD4]
	[数值型]
	...
	...
	非空
	C
	见注1

	15
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	见注1

	16
	备注
	BZ
	Char
	50
	
	非空
	O
	

	注1：指标值字段的字段名称、字段代码、字段类型、字段长度、小数位数、值域和约束条件应符合国家、北京市现行规划实施管理办法有关要求；其中，字段名称、字段代码宜按照5.2.2指标数据进行命名。
注2：监测时间除应符合5.2.2.2要求，尚应符合国家、北京市现行规划实施管理办法有关要求。
注3：字段的约束条件分类包括：M（必选）、C（条件必选）、O（可选）。


1.3　 [bookmark: _Toc522714714][bookmark: _Toc1416307637][bookmark: _Toc25231][bookmark: _Toc27509]实施关联数据
1.3.1　 关联数据分类
实施关联数据主要包括基础现状数据、监测评价数据、规划成果数据、规划实施管理数据、社会大数据及专题数据等六类数据。
表7 规划实施关联数据编码表
	序号
	关联数据分类
	关联数据分类代码

	1
	基础现状数据
	1

	2
	监测评价数据
	2

	3
	规划成果数据
	3

	4
	规划实施管理数据
	4

	5
	社会大数据
	5

	6
	专题数据
	6


1.3.2　 关联数据类别
支撑规划实施监测的实施关联数据应参照附录C.1规划实施关联数据分类表进行数据组织准备。
1.3.3　 关联数据清单
关联数据清单电子文件应按照“关联数据清单.[扩展名]”方式命名，电子文件内容应符合表8要求，示例见附录表B.4。
表8 规划实施关联数据清单文件内容要求
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	值域
	约束条件
	备注

	1
	关联数据序号
	ID
	Int
	8
	非空
	M
	唯一编号

	2
	关联数据分类
	GLSJFL
	Char
	20
	非空
	M
	应符合表7

	3
	关联数据子类
	GLSJZL
	Char
	20
	非空
	M
	见本表注2

	4
	关联数据名称
	GLSJMC
	Char
	100
	非空
	M
	

	5
	对应指标名称
	DYZBMC
	Char
	100
	非空
	M
	应符合5.2.1

	6
	对应指标值分类
	DYZBZFL
	Char
	20
	
	
	应符合表5

	7
	对应监测时间
	DYJCSJ
	Date
	8
	
	
	应符合表5

	8
	关联数据责任单位
	GLSJZRDW
	Char
	50
	非空
	M
	见本表注3

	9
	关联数据日期版本
	GLSJRQBB
	Char
	8
	非空
	M
	见本表注4

	10
	数据说明
	SJSM
	Char
	500
	
	C
	

	注1：规划成果名称、成果项目编号字段取值应与表2对应字段属性取值一致。
注2：关联数据子类应符合国家、北京市自然资源和国土空间规划管理要求。
注3：责任单位是数据生产制作责任单位。
注4：日期版本是反映关联数据日期的版本号，字段取值内容应符合：YYYY+MM+DD，MM和DD允许为空，如20240301、202403、2024。其中YYYY为4位数字年份，MM为2位数字月份，DD为2位数字日期。
注5：字段的约束条件包括：M（必选）、C（条件必选）、O（可选）。


1.4　 [bookmark: _Toc9531][bookmark: _Toc2058081968][bookmark: _Toc1173711711][bookmark: _Toc7063][bookmark: _Toc5897][bookmark: _Toc22893]实施监测数据说明
1.4.1　 事项名称
1.4.1.1　 年度实施监测
按照年度生产规划实施监测数据的事项名称命名规则为：[已批规划名称]+[实施监测年份]+年度实施监测，命名规则示例如图2。“已批规划名称”取值应符合DB11/T 2389—2025要求。
[image: ]
图2 年度规划实施监测事项名称命名规则示例图
1.4.1.2　 月度实施监测
按照月度生产规划实施监测数据的事项名称命名规则为：[已批规划名称]+[实施监测年份]+年+[实施监测月份]+月实施监测，命名规则示例如图3。“已批规划名称”取值应符合DB11/T 2389—2025要求。

[image: ]
图3 月度规划实施监测事项名称命名规则示例图
1.4.2　 说明文件
规划实施监测数据说明电子文件内容应符合表9规定，按照“[事项名称]项目信息.[扩展名]”方式命名，“[事项名称]”应符合5.4.1要求，示例见附录表B.5。
表9 规划实施监测数据说明电子文件内容要求
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	小数位数
	值域
	约束条件
	备注

	1
	事项名称
	CGMC
	Char
	120
	
	非空
	M
	见5.4.1

	2
	监测类别
	CGLB
	Char
	10
	
	非空
	M
	见5.2.1.1

	3
	监测类型
	CGLX
	Char
	50
	
	非空
	M
	见5.2.1.1

	4
	监测时间
	SSND
	Char
	4
	
	非空
	M
	见表5

	5
	所属区域
	SSQY
	Char
	20
	
	非空
	M
	

	6
	委托单位
	CGWTDW
	Char
	500
	
	非空
	M
	见本表注1

	7
	制作单位
	CGZZDW
	Char
	500
	
	非空
	M
	见本表注2

	8
	统一社会信用代码
	TYSHXYDM
	Char
	200
	
	非空
	M
	见本表注2

	9
	负责人姓名
	FZRXM
	Char
	100
	
	非空
	M
	见本表注3

	10
	负责人身份证号
	FZRSFZH
	Char
	200
	
	非空
	M
	见本表注3

	11
	负责人联系电话
	FZRLXDH
	Char
	200
	
	非空
	M
	见本表注3

	12
	负责人单位
	FZRDW
	Char
	500
	
	非空
	M
	见本表注3

	13
	启动时间
	XMQDSH
	Date
	8
	
	非空
	M
	见本表注4

	14
	完成时间
	XMWCSH
	Date
	8
	
	非空
	M
	见本表注4

	15
	备注
	BZ
	Char
	50
	
	非空
	O
	

	注1：委托单位字段取值应为组织国土空间规划实施监测的单位名称。
注2：涉及多家制作单位时，制作单位、统一社会信用代码的字段取值应以“\”隔开并分别对应。
注3：负责人是制作单位负责规划实施监测数据的责任人，应如实填报负责人姓名、负责人身份证号和负责人单位。存在多个负责人时负责人姓名、负责人身份证号和负责人单位的字段取值应以“\”隔开并分别对应。
注4：启动时间为委托单位委托制作单位启动规划实施监测的时间，完成时间为规划实施监测数据的制作完成时间。启动时间和完成时间的字段取值要求为“年（4位）+月（2位）+日（2位）”，如20240301。
注5：字段的约束条件分类包括：M（必选）、C（条件必选）、O（可选）。


2　 [bookmark: _Toc22611][bookmark: _Toc1935429082]质量检查内容
2.1　 [bookmark: _Toc29514][bookmark: _Toc19752][bookmark: _Toc1907082829][bookmark: _Toc25688][bookmark: _Toc821780065][bookmark: _Toc30418]质量检查分类
国土空间规划实施监测数据的质量检查分类见表10。
表10 质量检查分类
	质量检查分类
	质量检查分类代码
	质量检查分类描述

	数据完整性检查
	1
	国土空间规划实施监测数据的完整性和规范性

	矢量数据检查
	2
	矢量数据空间基准、空间范围、内容结构、属性字段结构、属性字段值的符合性及拓扑关系的正确性

	表格数据检查
	3
	表格数据内容结构、属性字段结构、属性字段值的符合性

	文本数据检查
	4
	文本与表格中存在对应关系的指标数值一致性


2.2　 [bookmark: _Toc1190218598][bookmark: _Toc13974][bookmark: _Toc1147675528][bookmark: _Toc30266][bookmark: _Toc27681][bookmark: _Toc8984]质量检查子类
国土空间规划实施监测数据的质量检查子类见表11。
表11 质量检查子类
	质量检查分类
	质量检查分类代码
	质量检查子类
	质量检查子类代码

	成果数据完整性检查
	1
	目录及文件规范性
	101

	
	
	格式正确性
	102

	矢量数据检查
	2
	规划实施监测单元界检查
	201

	
	
	空间基准
	202

	
	
	ZM值规范性
	203

	
	
	图层结构规范性
	204

	
	
	通用属性字段值符合性
	205

	
	
	面积字段值正确性
	206

	
	
	图层拓扑关系
	207

	表格数据检查
	3
	表格结构规范性
	301

	
	
	表格属性字段值符合性
	302

	
	
	实施监测指标数据字段编号唯一性
	303

	
	
	实施监测指标逻辑关系
	304

	文本数据检查
	4
	文表一致性检查
	401



2.3　 [bookmark: _Toc2625][bookmark: _Toc193804781][bookmark: _Toc15887]质量检查项
[bookmark: _Toc20587]国土空间规划实施监测数据的质量检查项内容详见表12。检查项代码采用5位数字码进行编码，其中第1位数字码表示质量检查分类代码，第2位、第3位数字码表示质量检查子类代码，第4位、第5位数字码表示所属质检检查子类中质量检查项序号。

表12 国土空间规划实施监测数据质量检查内容
	质量检查分类
	质量检查子类
	质量检查项
	检查项
代码
	检查对象

	成果数据完整性检查
	目录及文件规范性
	监测成果应符合表1的要求，无缺失、无冗余。
	10101
	所有数据

	
	
	数据内容结构符合5的要求。
	10102
	所有数据

	
	格式正确性
	数据格式符合4.2的要求。
	10201
	所有数据

	矢量数据检查
	规划实施监测单元界检查
	与同级相邻单元图层各要素空间范围应不交叉、无缝隙、不重叠。
	20101
	规划实施监测单元图层

	
	
	与上级单元图层对应要素空间范围应相互嵌套。
	20102
	规划实施监测单元图层

	
	空间基准
	坐标系应符合4.3.2的要求。
	20201
	规划实施监测单元图层

	
	
	高程基准应符合4.3.2的要求。
	20202
	规划实施监测单元图层

	
	ZM值规范性
	图层的数据属性中不应含Z值或M值。
	20301
	规划实施监测单元图层

	
	图层结构规范性
	图层名称、类型应符合5.1.4的要求
	20401
	规划实施监测单元图层

	
	
	图层属性的通用属性字段字段名称、字段代码、字段类型、字段长度应符合5.1.4.3的要求。
	20402
	规划实施监测单元图层

	
	通用属性字段值符合性
	图层属性的通用属性字段取值、小数位数、值域应符合5.1.4.3的要求。
	20501
	规划实施监测单元图层

	
	面积字段值正确性
	字段值为地块面积的字段取值应与地理信息系统软件计算面积值换算后的数值一致。
	20601
	规划实施监测单元图层

	
	图层拓扑关系
	图层内要素间不应重叠。
	20701
	规划实施监测单元图层

	
	
	图层内要素间不应存在缝隙。
	20702
	规划实施监测单元图层

	
	
	图层内不应存在小于拓扑容差范围的要素。
	20703
	规划实施监测单元图层

	表格数据检查
	表格结构规范性
	表格名称应符合5.2.1.4、5.2.3、5.3.3的要求
	30101
	所有表格

	
	
	表格属性字段的字段名称、字段代码、字段类型、字段长度应符合5.2.1.4、5.2.3、5.3.3的要求
	30102
	所有表格

	
	表格属性字段值符合性
	表格属性字段的字段取值、小数位数、值域应符合5.2.1.4、5.2.3、5.3.3的要求
	30201
	所有表格

	
	实施监测指标数据字段编号唯一性
	指标序号应唯一且顺序编号。
	30301
	规划实施监测指标数据

	
	实施监测指标逻辑关系
	表格内指标值逻辑关系正确。
	30401
	表内存在指标值逻辑关系的表格

	
	
	表格间指标值逻辑关系正确。
	30402
	表间存在指标逻辑关系的表格

	文本数据检查
	文表一致性检查
	文本与表格中存在对应关系的指标数值应一致。
	40101
	规划实施监测报告、规划实施监测指标数据


3　 [bookmark: _Toc1691745415][bookmark: _Toc28323]数据汇交
[bookmark: _Toc235782705][bookmark: _Toc21213][bookmark: _Toc15880][bookmark: _Toc13707][bookmark: _Toc481703625][bookmark: _Toc5701][bookmark: _Toc23759]基本要求
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]规划实施监测数据应通过国土空间规划“一张图”实施监督信息系统以在线报送和后台接入两种方式汇交，并及时更新至规划实施监测数据库。
汇交过程应生成汇交记录，保障规划实施监测数据的准确性、一致性和可溯性。
[bookmark: _Toc692594220][bookmark: _Toc2126959832][bookmark: _Toc28255][bookmark: _Toc17502]数据制作
制作单位宜按照图4规划实施监测数据制作技术流程要求开展规划实施监测数据生产制作工作。
[image: ]
图4 国土空间规划实施监测数据制作技术流程
制作单位依据确定的监测场景工作要求，宜按照第6章的要求开展实施监测单元、实施监测指标和实施关联数据的收集整理、质量检查。
制作单位应按照确定的规划实施监测及有关预警评估技术性要求，开展数据模型计算、实施监测分析、监测指标表制作和实施监测报告编制。
[bookmark: _Toc801108462][bookmark: _Toc28210][bookmark: _Toc1069688800][bookmark: _Toc6837]数据汇交
在线报送汇交
3.1.1.1　 填报说明
制作单位应按照5.4的要求，填写规划实施监测数据说明文件的必填项，形成实施监测数据说明电子文件。
3.1.1.2　 数据组织
3.1.1.2.1　 数据结构
规划实施监测数据应按照图5以文件夹形式组织，[规划实施监测数据事项名称]应符合5.4.1中规划实施监测事项名称命名规则。数据目录中对应的规划实施监测的数据说明、监测单元、监测指标、关联数据、监测报告的电子文件组织本文件要求和北京市现行国土空间规划实施管理要求。
[image: ]
图5 规划实施监测数据结构
3.1.1.2.2　 文件组织
制作单位应通过国土空间规划“一张图”实施监督信息系统规划实施监测数据打包工具上传规划实施监测数据电子文件。
3.1.1.2.3　 质检打包
制作单位应通过国土空间规划“一张图”实施监督信息系统规划实施监测数据打包工具进行规划实施监测数据文件离线质检，符合第6章的要求可输出规划实施监测数据包、数据说明电子文件。
3.1.1.3　 [bookmark: _Toc16302][bookmark: _Toc17877][bookmark: _Toc8581]数据报送
制作单位应将输出的规划实施监测数据包电子文件刻录成数据光盘，将数据光盘报送至委托单位。
3.1.1.4　 [bookmark: _Toc7600][bookmark: _Toc8637][bookmark: _Toc640]数据审查
3.1.1.4.1　 新建项目
委托单位应通过国土空间规划“一张图”实施监督信息系统新建规划实施监测数据汇交项目，导入规划实施监测数据说明电子文件，上传规划实施监测数据包电子文件。
3.1.1.4.2　 在线质检
委托单位应通过国土空间规划“一张图”实施监督信息系统开展规划实施监测数据包在线质检，符合第6章的要求可以启动在线审查。
3.1.1.4.3　 在线审查
委托单位应通过国土空间规划“一张图”实施监督信息系统组织开展规划实施监测数据包内容在线审查。
3.1.1.5　 [bookmark: _Toc8795][bookmark: _Toc26376][bookmark: _Toc16624]数据入库
委托单位应将审查合格的规划实施监测数据通过国土空间规划“一张图”实施监督信息系统汇入规划实施监测数据库。
后台接入汇交
3.1.1.6　 数据建库
规划实施监测场景负责单位应根据监测场景要求，组织监测场景的实施监测单元、实施监测指标和实施关联数据的建库说明，并在北京市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统构建监测场景的国土空间规划实施监测数据库。
3.1.1.7　 数据接入
3.1.1.7.1　 实施监测单元接入
实施监测单元按第6章的相关规定质检合格后，应通过北京市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统纳入规划实施监测数据库，北京市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统应及时向北京市大数据平台共享实施监测单元数据。
3.1.1.7.2　 实施关联数据接入
应通过北京市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统对接北京市大数据平台获取实施关联数据，实施关联数据应按第6章的相关规定质检合格后，纳入北京市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统的监测场景规划实施监测数据库。
3.1.1.8　 数据计算
通过北京市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统构建规划实施监测模型，对实施关联数据进行模型数据计算后，应按照5.2的要求生成监测场景的实施监测指标数据。实施监测指标数据应与监测场景中的实施监测单元数据按照5.2的要求建立对应关系。
3.1.1.9　 数据入库
实施监测指标数据应按照5.4的要求组织实施监测数据说明，及时在北京市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统后台生成规划实施监测数据项目，并将数据纳入规划实施监测数据库。
3.1.1.10　 结果反馈
北京市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统应及时记录规划实施监测数据入库及更新情况，并及时记录各环节数据版本信息。
A 
附　录　A [bookmark: _Toc24112][bookmark: _Toc18425][bookmark: _Toc1807][bookmark: _Toc1674052563][bookmark: _Toc11006][bookmark: _Toc1654937791][bookmark: _Toc17878130]
（规范性）
规划实施监测数据内容规范
A.1　 [bookmark: _Toc7983][bookmark: _Toc7846][bookmark: _Toc12699][bookmark: _Toc331257393][bookmark: _Toc20020][bookmark: _Toc1618166994]规划实施监测单元分类
表A.1规定了规划实施监测单元对应的单元分类名称、单元分类代码、单元子类名称、单元子类代码及其取值对照关系。
表 A.1 规划实施监测单元分类与单元子类对照表
	序号
	单元分类名称
	单元分类代码
	单元子类名称
	单元子类代码

	1
	行政区划界
	1
	市界
	11

	2
	
	
	市辖区界
	12

	3
	
	
	街道界
	13

	4
	
	
	乡镇界
	14

	5
	
	
	村庄界
	15

	6
	
	
	社区界
	16

	7
	总体规划范围界
	2
	城市总体规划范围界
	21

	8
	
	
	分区规划（国土空间规划）范围界
	22

	9
	
	
	乡镇国土空间规划范围界
	23

	10
	详细规划范围界
	
	控制性详细规划范围界
	24

	11
	
	
	村庄规划范围界
	25

	12
	
	
	规划综合实施方案范围界
	26

	13
	专项规划范围界
	
	特定地区规划范围界
	27

	14
	
	
	特定领域专项规划范围界
	28

	15
	规划单元界
	3
	国土空间规划分区
	31

	16
	
	
	街区
	32

	17
	
	
	主导功能分区
	33

	18
	
	
	地块
	34

	19
	特定单元界
	4
	重点地区
	41

	20
	
	
	特定地区
	42


A.2　 [bookmark: _Toc1165391127][bookmark: _Toc799762550][bookmark: _Toc22559][bookmark: _Toc32372][bookmark: _Toc6571][bookmark: _Toc24543]规划实施监测指标体系
城市总体规划实施监测指标体系
城市总体规划实施监测指标体系应符合国家、北京市现行国土空间规划实施管理要求。
分区规划实施监测指标体系
分区规划实施监测指标应符合表A.2要求。


表A.2分区规划实施监测指标表
	指标代码
	一级维度
	指标名称
	指标单位
	指标值分类
	监测频率
	约束条件

	FQGH0100101
	规划分区
	生态控制区面积
	平方公里
	现状监测指标/规划监测指标/实施监测指标
	年度/
月度
	基本指标

	FQGH0100102
	规划分区
	集中建设区面积
	平方公里
	现状监测指标/规划监测指标/实施监测指标
	年度/
月度
	基本指标

	FQGH0100103
	规划分区
	限制建设区面积
	平方公里
	现状监测指标/规划监测指标/实施监测指标
	年度/
月度
	基本指标

	FQGH0100104
	规划分区
	城镇建设用地面积
	平方公里
	现状监测指标/规划监测指标/实施监测指标
	年度/
月度
	基本指标

	FQGH0100105
	规划分区
	村庄建设用地面积
	平方公里
	现状监测指标/规划监测指标/实施监测指标
	年度/
月度
	基本指标

	FQGH0100106
	规划分区
	战略留白用地面积
	平方公里
	现状监测指标/规划监测指标/实施监测指标
	年度/
月度
	基本指标

	FQGH0100107
	规划分区
	有条件建设区面积
	平方公里
	现状监测指标/规划监测指标/实施监测指标
	年度/
月度
	基本指标

	FQGH0100108
	规划分区
	对外交通及设施用地面积
	平方公里
	现状监测指标/规划监测指标/实施监测指标
	年度/
月度
	基本指标

	FQGH0100109
	规划分区
	对外交通用地面积
	平方公里
	现状监测指标/规划监测指标/实施监测指标
	年度/
月度
	基本指标

	FQGH0100110
	规划分区
	对外交通设施用地面积
	平方公里
	现状监测指标/规划监测指标/实施监测指标
	年度/
月度
	基本指标

	FQGH0100111
	规划分区
	特殊及其他建设用地面积
	平方公里
	现状监测指标/规划监测指标/实施监测指标
	年度/
月度
	基本指标

	FQGH0100112
	规划分区
	水域保护区面积
	平方公里
	现状监测指标/规划监测指标/实施监测指标
	年度/
月度
	基本指标

	FQGH0100113
	规划分区
	水工建筑用地面积
	平方公里
	现状监测指标/规划监测指标/实施监测指标
	年度/
月度
	基本指标

	FQGH0100114
	规划分区
	其他水域用地面积
	平方公里
	现状监测指标/规划监测指标/实施监测指标
	年度/
月度
	基本指标

	FQGH0100115
	规划分区
	永久基本农田保护区面积
	平方公里
	现状监测指标/规划监测指标/实施监测指标
	年度/
月度
	基本指标

	FQGH0100116
	规划分区
	永久基本农田面积
	平方公里
	现状监测指标/规划监测指标/实施监测指标
	年度/
月度
	基本指标

	FQGH0100117
	规划分区
	永久基本农田储备区面积
	平方公里
	现状监测指标/规划监测指标/实施监测指标
	年度/
月度
	基本指标

	FQGH0100118
	规划分区
	林草保护区面积
	平方公里
	现状监测指标/规划监测指标/实施监测指标
	年度/
月度
	基本指标

	FQGH0100119
	规划分区
	生态混合区面积
	平方公里
	现状监测指标/规划监测指标/实施监测指标
	年度/
月度
	基本指标

	FQGH0100120
	规划分区
	自然保留地面积
	平方公里
	现状监测指标/规划监测指标/实施监测指标
	年度/
月度
	基本指标



乡镇国土空间规划实施监测指标体系
乡镇国土空间规划实施监测指标应符合表A.3要求。
表A.3乡镇国土空间规划实施监测指标表
	指标代码
	一级维度
	二级主题
	指标名称
	指标单位
	指标值分类
	监测频率
	约束条件

	XZGH0101301
	空间特质
	人口规模
	常住人口规模
	万人
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	基本指标

	XZGH0102302
	
	城乡建设用地及建筑规模
	建设用地规模
	平方公里
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	基本指标

	XZGH0102303
	
	
	城乡建设用地规模
	平方公里
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	基本指标

	XZGH0102304
	
	
	集中建设区内城乡建设用地规模
	平方公里
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	可选指标

	XZGH0102305
	
	
	集中建设区面积占镇（乡）面积的比例
	%
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	可选指标

	XZGH0102306
	
	
	集中建设区外城乡建设用地规模
	平方公里
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	可选指标

	XZGH0102307
	
	
	城乡建设用地减量规模
	平方公里
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	基本指标

	XZGH0102308
	
	
	战略留白用地面积
	平方公里
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	基本指标

	XZGH0102309
	
	
	建筑规模
	万平方米
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	基本指标

	XZGH0102310
	
	
	集中建设区内建筑规模
	万平方米
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	可选指标

	XZGH0102311
	
	
	集中建设区外建筑规模
	万平方米
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	可选指标

	XZGH0102312
	
	
	拆占比(1：x)
	1：x
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	可选指标

	XZGH0102313
	
	
	拆建比(1：x)
	1：x
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	可选指标

	XZGH0103314
	
	非建设用地
	生态控制区面积占镇(乡)面积的比例
	%
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	基本指标

	XZGH0103315
	
	
	生态保护红线面积
	公顷
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	基本指标

	XZGH0103316
	
	
	两线三区比例(a：b：c)
	a：b：c
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	可选指标

	XZGH0103317
	
	
	森林覆盖率
	%
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	基本指标

	XZGH0103318
	
	
	永久基本农田保护面积
	万亩
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	基本指标

	XZGH0103319
	
	
	耕地保护目标
	万亩
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	基本指标

	XZGH0201320
	生活品质
	资源
	水域面积
	平方公里
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	可选指标

	XZGH0201321
	
	
	用水总量
	万立方米
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	基本指标

	XZGH0201322
	
	
	年径流总量控制率
	%
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	可选指标

	XZGH0201323
	
	
	防涝标准
	重现期(年)
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	基本指标

	XZGH0201324
	
	
	防洪标准
	重现期(年)
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	基本指标

	XZGH0201325
	
	
	清洁能源供热比例
	%
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	可选指标

	XZGH0201326
	
	
	新能源和可再生能源供热比重
	%
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	可选指标

	XZGH0202327
	
	市政
	城乡污水处理率
	%
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	基本指标

	XZGH0202328
	
	
	天然气气化率
	%
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	可选指标

	XZGH0203329
	
	交通
	集中建设区道路网密度
	公里/平方公里
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	可选指标

	XZGH0203330
	
	
	公路网密度
	公里/百平方公里
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	可选指标

	XZGH0204331
	
	公共服务
	基础教育设施千人用地面积
	平方米
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	可选指标

	XZGH0204332
	
	
	千人养老机构床位数
	张
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	可选指标

	XZGH0204333
	
	
	人均公共文化服务设施建筑面积
	平方米
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	可选指标

	XZGH0204334
	
	
	人均公共体育用地面积
	平方米
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	可选指标

	XZGH0204335
	
	
	建成区人均公园绿地面积
	平方米
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	可选指标

	XZGH0204336
	
	
	一刻钟社区服务圈覆盖率
	%
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	可选指标

	XZGH0205337
	
	历史文化
	全国重点文物保护单位数量
	项
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	可选指标

	XZGH0205338
	
	
	北京市文物保护单位数量
	项
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	可选指标

	XZGH0205339
	
	
	区级文物保护单位数量
	项
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	可选指标

	XZGH0205340
	
	
	中国历史文化名村数量
	个
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	可选指标

	XZGH0205341
	
	
	中国传统村落数量
	个
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	可选指标

	XZGH0205342
	
	
	北京市传统村落数量
	个
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	可选指标

	XZGH0205343
	
	
	历史文化街区数量
	片
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	可选指标

	XZGH0205344
	
	
	历史建筑数量
	个
	现状监测指标/规划监测指标
	年度/月度
	可选指标



街区控规实施监测指标体系
街区控规实施监测指标应符合表A.5要求。
表A.5街区控规实施监测指标表
	指标代码

	一级维度
	二级主题
	指标名称
	指标单位
	指标值分类
	监测频率
	约束条件

	KXGH0101401
	空间特质
	人口规模
	常住人口规模
	万人
	现状监测指标/
规划监测指标
	年度/
月度
	基本指标

	KXGH0101402
	空间特质
	人口规模
	就业岗位规模
	万个
	现状监测指标
	年度/
月度
	可选指标

	KXGH0102403
	空间特质
	用地规模
	用地面积
	平方米
	现状监测指标/
规划监测指标
	年度/
月度
	基本指标

	KXGH0102404
	空间特质
	用地规模
	城乡建设用地规模
	平方米
	现状监测指标/规划监测指标/实施监测指标
	年度/
月度
	基本指标

	KXGH0102405
	空间特质
	用地规模
	战略留白用地规模
	平方米
	规划监测指标
	年度/
月度
	基本指标

	KXGH0103406
	空间特质
	建筑规模
	地上总建筑规模
	平方米
	现状监测指标/规划监测指标/实施监测指标
	年度/
月度
	基本指标

	KXGH0103407
	空间特质
	建筑规模
	三大设施建筑规模
	平方米
	现状监测指标/规划监测指标/实施监测指标
	年度/
月度
	基本指标

	KXGH0103408
	空间特质
	建筑规模
	高层建筑占比
	%
	现状监测指标/
实施监测指标
	年度/
月度
	可选指标

	KXGH0201409
	实施进展
	实施情况
	城乡建设用地实施率
	——
	现状监测指标/
实施监测指标
	年度/
月度
	基本指标

	KXGH0202410
	实施进展
	项目支撑
	市区两级重点项目数量
	个
	现状监测指标
	年度/
月度
	基本指标

	KXGH0203411
	实施进展
	余量情况
	地上建筑规模余量
	平方米
	现状监测指标/
实施监测指标
	年度/
月度
	基本指标



规划综合实施方案实施监测指标体系
规划综合实施方案实施监测指标应符合国家、北京市现行国土空间规划实施管理要求。
专项规划实施监测指标体系
专项规划实施监测指标应符合国家、北京市现行国土空间规划实施管理要求。
[bookmark: _Toc509031277][bookmark: _Toc1677810849][bookmark: _Toc21326]

附　录　B [bookmark: _Toc27646]
（资料性）
规划实施监测数据组织示例
B.1　 [bookmark: _Toc1202]实施监测单元
规划实施监测单元电子文件内容示例见表B.1。
表 B.1 规划实施监测单元电子文件内容示例表
	单元名称
	单元编码
	单元标识
	单元面积
	单元时间版本
	单元状态
	单元主责单位
	单元分类名称
	单元分类代码
	单元子类名称
	单元子类代码
	备注

	XX分区规划 (国土空间规划)(2017 年—2035 年)单元
	221XXXXXXXXXXXX
	
	XXXXXX
	20221011
	1
	北京市规划和自然资源委员会
	规划范围界
	1
	分区规划范围界
	22
	


B.2　 [bookmark: _Toc16906]实施监测指标
规划实施监测指标体系示例见表B.2、B.3。
表 B.2 街区控规规划实施监测指标属性结构示例表
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	小数位数
	值域
	约束条件
	备注

	1
	序号
	XH
	Int
	8
	
	非空
	M
	

	2
	指标代码
	ZBDM
	Char
	50
	
	非空
	M
	

	3
	指标名称
	ZBMC
	Char
	50
	
	非空
	M
	

	4
	指标单位
	ZBDW
	Char
	50
	
	非空
	M
	

	5
	监测单元编码
	JCDYBM
	Char
	50
	
	非空
	M
	

	6
	监测单元名称
	JCDYMC
	Char
	50
	
	非空
	M
	

	7
	监测时间
	JCSJ
	Char
	50
	
	非空
	M
	

	8
	基期年指标值
	JQNZBZ
	Double
	16
	2
	≥0
	M
	

	9
	规划年目标值
	GHNMBZ
	Double
	16
	2
	≥0
	M
	

	10
	现状指标值
	XZJCZBZ
	Double
	16
	2
	≥0
	M
	

	11
	规划指标值
	GHJCZBZ
	Double
	16
	2
	≥0
	M
	

	12
	实施指标值
	SSJCZBZ
	Double
	16
	2
	≥0
	M
	



表B.3 街区控规规划实施监测指标结果示例表（JQKGSSJCSLB）
	序号
	指标代码
	指标名称
	指标单位
	监测单元编码
	监测单元名称
	监测时间
	基期年指标值
	规划年目标值
	现状指标值
	规划指标值
	实施指标值

	1
	KXGH0101401
	常住人口规模
	万人
	332000CY00-XXXX
	CY00-XXXX街区
	20XX年
	1.2
	0.8
	1.08
	XX
	XX

	2
	KXGH0102404
	城乡建设用地规模
	平方米
	332000CY00-XXXX
	CY00-XXXX街区
	20XX年
	50000
	45000
	47655
	XX
	XX

	3
	KXGH0103406
	地上总建筑规模
	平方米
	332000CY00-XXXX
	CY00-XXXX街区
	20XX年
	62000
	40000
	56523
	XX
	XX

	4
	KXGH0201409
	城乡建设用地实施率
	——
	332000CY00-XXXX
	CY00-XXXX街区
	20XX年
	60
	100
	66
	XX
	XX

	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……



B.3　 [bookmark: _Toc12632]实施关联数据
规划实施监测关联数据清单电子文件内容示例见表B.4。
表 B.4 关联数据清单示例表
	数据分类
	数据名称
	对应
指标名称
	对应
指标值分类
	对应
监测时间
	关联数据责任单位
	关联数据日期版本
	数据
说明

	基础现状
	城市国土空间监测数据
	现状地上总建筑规模
	现状监测指标
	202512
	……
	2025
	……

	
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……

	规划成果
	国土空间规划分区
	规划城乡建设用地面积
	规划监测指标
	202512
	……
	202512
	……

	
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……

	规划实施
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……

	其他专题
	实地调研
	社区服务中心兼容使用情况
	……
	202512
	……
	2021512
	……

	分析评价
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……

	注：责任单位应符合北京市现行机构编制管理要求，宜填写机构编制简称。



B.4　 [bookmark: _Toc29790]实施监测数据说明
规划实施监测数据说明电子文件内容示例见表B.5。
表 B.5 规划实施监测数据说明电子文件内容示例表
	事项名称
	大兴区XX镇国土空间规划（2019年-2035年）XXXX年度实施监测

	监测类别
	总体规划
	监测类型
	乡镇国土空间规划

	监测时间
	XXXX年
	所属区域
	大兴区

	委托单位
	北京市XX区XX镇人民政府

	制作单位
	[XX研究院]\[XX设计院]\[XX设计公司]

	统一社会信用代码
	[XX研究院18位代码]\[XX设计院18位代码]\[XX设计公司18位代码]

	负责人姓名
	XXX
	负责人身份证号
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

	负责人联系电话
	工作电话或手机号码
	负责人单位
	[编制单位名称]

	启动时间
	XXXXXXXX
	完成时间
	XXXXXXXX

	备注
	








附　录　C [bookmark: _Toc584698317][bookmark: _Toc4082][bookmark: _Toc6504][bookmark: _Toc145785]
（资料性）规划实施关联数据分类示例
C.1　 [bookmark: _Toc12941]实施关联数据分类
规划实施关联数据分类示例见表C.1。
表C.1规划实施关联数据分类示例表
	关联数据分类
	关联数据二级分类
	关联数据名称

	基础现状数据
	基础地理
	境界与政区

	
	
	地貌

	
	
	植被与土质

	
	
	水系

	
	
	居民地及设施

	
	
	交通

	
	
	管线

	
	地质数据
	区域地质

	
	
	矿产地质

	
	
	水文地质

	
	
	工程地质

	
	
	环境地质

	
	
	地球物理

	
	
	地球化学

	
	
	地质钻探

	
	
	遥感地质

	
	自然资源调查监测
	自然资源基础调查数据

	
	
	自然资源专项调查数据

	
	
	自然资源调查监测和分析评价数据

	
	自然资源管理
	综合执法

	
	
	耕地保护

	
	
	地价管理

	
	
	拆违腾地

	
	自然和历史文化保护
	国家公园

	
	
	自然保护区

	
	
	自然公园

	
	
	国家文化公园

	
	
	世界遗产

	
	
	各级文物保护单位

	
	
	历史文化名称名镇名村

	
	
	传统村落

	
	
	历史建筑

	
	
	非物质文化遗产

	
	
	不可移动文物

	
	
	地下文物埋藏区

	
	
	水下文物保护区

	
	其他
	生态环境

	
	
	经济产业

	
	
	人口社会

	
	
	基础设施

	
	
	城乡发展

	
	
	灾害风险

	
	
	社会大数据

	规划成果数据
	国土空间双评价

	
	三区三线

	
	总体规划
	2016版总体规划

	
	
	分区规划（2017-2035）

	
	
	乡镇域国土空间规划

	
	详细规划
	核心区控规

	
	
	副中心控规

	
	
	街区控规

	
	
	村庄规划

	
	
	综合实施方案

	
	专项规划
	生态修复规划

	
	
	土地整治规划

	
	
	综合交通专项

	
	
	轨道交通专项

	
	
	市政基础设施专项

	
	
	地名规划

	
	
	地质灾害防治规划

	
	
	文物保护专项

	
	
	未利用地规划

	
	
	海淀山后规划

	规划实施管理数据
	国土空间用途管制
	建设项目用地预审与选址意见书

	
	
	建设用地规划许可证

	
	
	建设工程规划许可证

	
	
	乡村建设规划许可证

	
	
	规划核验

	
	
	审批登图

	
	其他
	土地储备管理

	
	
	土地供应（划拨、出转让）

	
	
	矿业权审批

	
	
	地名审批

	社会大数据
	手机信令数据

	
	互联网地理信息数据POI

	
	互联网位置服务数据
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[1] GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
[2] GB/T 14911-2008 测绘基本术语
[3] GB/T 16820-2009 地图学术语
[4] GB/T 17694-2023 地理信息 术语
[5] GB/T 25597-2010 地理信息 万维网地图服务接口
[6] GB/T 13923-2022 基础地理信息要素分类与代码
[7] GB/T 30319-2013 基础地理信息数据库基本规定
[8] GB/T 33453-2016 基础地理信息数据库建设规范
[9] GB/T 17798-2007 地理空间数据交换格式
[10] GB/T 39972-2021 国土空间规划“一张图”实施监督信息系统技术规范
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[20] 北京城市总体规划（2016年—2035年）
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