|  |
| --- |
| 附件1 不合格产品信息 |
| 序号 | 被抽样单位 | 标称生产者/生产者 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不符合项 | 备注 |
| 1 | 北京锦上御居装饰有限公司 | 北京闼闼同创工贸有限公司 | 锦上宅入户门 | 锦上宅 | 2050×960 | 2024年6月14日/12 | 基本要求（标志）、钢板厚度要求、防破坏性能、锁具及其安装（锁芯防钻套）、锁具及其安装（加强防护板） |  |
| 2 | 北京婺北商贸有限公司 | 浙江龙阳实业有限公司 | 龙阳安全门 | LOYAN | 2050×960 | 2024年3月21日/XLY240321-014167 | 基本要求（标志）、防破坏性能、锁具及其安装（锁芯防钻套）、锁具及其安装（加强防护板） |  |
| 3 | 北京吉奥宏远商贸有限公司 | 江山欧派门业股份有限公司 | 安全入户门 | 欧派 | 2050×960×95 | 2024年3月30日/3240330-3 | 基本要求（标志）、钢板厚度要求、防破坏性能、锁具及其安装（锁芯防钻套）、铰链及其安装要求、锁定栓、锁具及其安装（加强防护板） | 标称生产者认定样品冒用其厂名、厂址。 |
| 4 | 北京华堂一品门窗科技有限公司 | 霍思特门业（天津）有限公司 | 警建防盗安全门 | 警建JINGJIAN（图形） | 2050×960 | 未标注 | 基本要求（标志）、钢板厚度要求、铰链及其安装要求、锁具及其安装（加强防护板） |  |
| 5 | 北京玉心安建材商贸中心 | 浙江颐家工贸有限公司 | 防盗安全门 | 振生安防 | 960×2050 | 2023年6月19日/- | 永久性标记、防破坏性能 |  |
| 6 | 北京福玲星月商店 | 唐山市鼎然门业有限公司 | 防盗安全门（鼎然安全门） | 鼎然 | 2050×950mm | 2022年11月5日/未标注 | 防破坏性能、钢质板材厚度 | 按照营业执照住所地址、产品标识信息无法联系到标称生产者，检验结果未能送达。 |
| 7 | 北京惠通恒嘉商贸有限公司 | 天津龙甲特种门窗有限公司 | 防盗安全门（龙甲安全门） | 龙甲 | 宁静致远2050×960mm | 2022年7月6日/S20220706-090 | 防破坏性能、钢质板材厚度 |  |
| 8 | 北京宏祺盛达商贸有限公司 | 浙江升谷电子有限公司 | 防盗安全门 | 福熙 | 2050×960 | 2022年10月20日/221006-24 | 防破坏性能 |  |
| 9 | 北京铸淼安防科技有限公司 | 浙江金华万华安防股份有限公司 | 防盗安全门 | 万华WANHUA | 2050×960mm | 2022年10月18日/未标注 | 防破坏性能、钢质板材厚度 |  |
| 10 | 北京易道惠众健康科技有限公司 | —— | 智能门锁A333 | 未标注 | ZNMS02ES | 未标注 | 防破坏报警功能 | 电商平台：淘宝店铺名称：匠威特品牌官方企业店 |
| 11 | 北京普利特电子科技有限公司 | 北京鑫诚望京商贸有限公司 | 普利特智能锁 | PRINT | T9901标配 | 202301 | 防破坏报警功能 |  |
| 12 | 北京长悦商贸有限公司 | 佛山照明智达电工科技有限公司 | FSL半自动滑盖款智能门锁无锁体 | FSL | FSL-H2D-D | 未标注 | 防钻 |  |
| 13 | 北京艳宁源商贸中心 | 广东正鑫智能科技有限公司 | 普鑫智能锁 | 普鑫 | Q29S 枪灰间外灰拉丝 | 2023.05.04 | 防钻 |  |
| 14 | 北京富鸿永盛门窗经营部 | 中山安钥科技有限公司 | 青稞智能锁 | QINGKE（图形） | V5M 曜石黑 | 2023-04-20 | 防钻 |  |
| 15 | 北京良发室内门销售中心 | 东莞市柯凌普科技有限公司 | 智能锁 | 金丝燕（图形） | 星脉2号（猫眼款） | 未标注 | 防破坏报警功能 |  |