附件1

不合格产品信息

| **序号** | **被抽样销售者** | **标称生产者/生产者** | **产品名称** | **商标** | **规格型号** | **生产日期/批号** | **不符合项** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京德星商贸有限公司 | 安庆市绿盾防护用品有限公司 | 一次性平面口罩（非医用） | 芊佑（图形） | 未标注 | 2023年03月30日 | 过滤效率、防护效果 |  |
| 2 | 北京兰新江宇餐饮管理有限公司 | 温州虹博摩配有限公司 | 摩托车乘员头盔 | 未标注 | A3类/半盔 HB-016 L/M/S（大小可调） | 2024-02-18 | 固定装置稳定性、吸收碰撞能量 |  |
| 3 | 北京晨诚和平里自行车商店 | 瑞安市再安汽摩配有限公司 | 摩托车乘员头盔 | 未标注 | A3 Z-666（超大调节范围：550~650mm） | 2023-12-05 | 吸收碰撞能量 |  |
| 4 | 北京宏源益林商贸有限公司海淀分公司 | 东莞市强盛盔业有限公司 | 自行车头盔 | 未标注 | WT-012 M(54-57CM) | 未标注 | 头盔佩戴装置稳定性 | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者，检验结果未能送达。 |
| 5 | 北京京视明眼镜有限公司 | 台州明博光学眼镜有限公司 | 老视镜 | 老人100 | +1.00D OCD=62 647 55□17-137 | L0230220328 | 光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差 |  |
| 6 | 北京水目慧明眼镜有限公司 | 丹阳市开发区舒亮眼镜厂 | 老视镜 | JIAYUAN佳源（图形） | +3.50 光心距61mm 2320 49□19 135 | 未标注 | 光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差 |  |
| 7 | 北京瑞光亮眼镜有限责任公司 | 北京瑞光亮眼镜有限责任公司 | 定配眼镜 | 未标注 | 右R：球镜-2.00 散光-1.00 散光轴180 左L：球镜-2.00 散光-1.00 散光轴180 瞳距：66mm | 2024年5月13日 | 镜片顶焦度（球镜顶焦度偏差（主子午面一）） |  |
| 8 | 北京铭明眼镜有限公司 | 台州市椒江鸿盛眼镜有限公司 | 老视镜 | 金色夕阳JSXY（图形） | +4.00D 光学中心距63 8818 55▢16-140 | 2019年6月 | 光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差 |  |
| 9 | 北京铭明眼镜有限公司 | 台州市椒江鸿盛眼镜有限公司 | 老视镜 | 金色夕阳JSXY（图形） | +1.50D 光学中心距63 8818 55▢16-140 | 2019年6月 | 光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差 |  |
| 10 | 北京永华振伟眼镜有限公司 | 上海百年红光学眼镜有限公司 | 老视成镜 | BAISHUN百顺 | +3.50D PD=62mm A-108 53□16-138 | 2020年10月8日 | 镜片顶焦度（球镜顶焦度偏差（主子午面一））、镜片顶焦度（球镜顶焦度偏差（主子午面二））、两镜片顶焦度互差 |  |